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[bookmark: _Toc160880485][bookmark: _Toc160880118][bookmark: _Toc169332792]项目编号：IFS-2025027
项目名称：众创空间路演中心多媒体设备采购项目 
 
公开询价邀请函
[bookmark: _Hlk10840310]重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对众创空间路演中心多媒体设备采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。
一、项目说明
1. 项目编号：IFS-2025027
2. 项目名称：众创空间路演中心多媒体设备采购项目
3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
4. 参与人资格标准： 
本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。
（1） 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
（2） 参与人为代理商的，则必须具有设备厂家针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
（3） 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
（4） 参与人应具有提供多媒体设备服务的资格及能力。
5. 参与单位应成立3年以上，自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
6. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：马跃，电话：15170245690。
7. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄
8. 报价响应文件递交截止时间：2025年06月03日下午16:00前（以参与人快递邮寄到达时间为准，邮寄时应提前告知）。
9. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室
联系人：马跃；联系电话：15170245690
10. [bookmark: _Hlk97917519]参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
  项目联系人：马跃，电话：15170245690
  后勤部监督人：门树亮，电话：13133833090
11. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。
踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号
踏勘时间：2025年05月27日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00
踏勘联系人：杨婷婷  电话：18997156436
12. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。
投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知
1. 所有项目均以人民币报价；
2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
三、售后服务要求
1. 质保期:60个月
2. 应急维修时间安排：
3. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
4. 维修服务收费标准：
四、确定成交参与人标准及原则：
1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。




重庆外语外事学院
2025年05月27日

公开询价货物一览表
	序号
	设备名称
	配置及主要技术参数
	数量
	单位
	品牌
	型号规格
	单价
	含税金额

	一、创业项目路演中心（长16.48米×宽9.2米×高3米）

	（一）显示系统

	1
	画框幕布
	1.显示尺寸：3600*2250；
2.显示比例：16:10；
3.金属幕面，幕布增益：1.1倍及以上，可视角度150°及以上；
4.采用铝合金超窄边框。
5.适配工程投影机爱普生 CB-L500
	1
	副
	
	定制
	
	

	2
	单色LED显示条屏
	1、显示尺寸约为5.77m×0.3m,面积约1.74m²，像素点间距≤4.75mm，分辨率≥1210×64，像素构成：1R；
2、单元板分辨率≥2048Dots；
3、刷新率≥60Hz
4、驱动方式：恒流驱动；
5、控制方式：同步控制系统、异步控制系统
6、维护方式：前后双向维护
7、白平衡亮度≥1500Cd/m²，亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；
8、亮度均匀性≥97%；
9、水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
10、对比度≥6000：1；
11、灰度等级≥8bit；
12、峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤150W/m²；
13、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65；
14、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕；
15、显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音≤1.4dB，所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。
	1
	套
	
	P4.75
	
	

	3
	无线投屏终端
	1、支持手机无线投屏，兼容airplay功能；
2、输出分辨率3840×2160及以上；
3、终端同时显示2个及以上；
4、传输平均延时不高于150mS；
5、支持白板书写和批注功能；
6、含1个无线投屏器。
	1
	台
	
	Y15U
	
	

	小计:
	

	（二）扩声系统

	1
	专业扬声器
	1、汝磁全频音箱，低音单元配置8"×1及以上，高音单元配置1"×1及以上；
2、频率响应：60-20kHZ个及以上；
3、额定阻抗：8Ω及以上；
4、额定/峰值功率(RMS)：200W/800W个及以上；
5、灵敏度：85dB个及以上；
6、输出声压级（连续/峰值）118dB/125dB个及以上；
7、扩声角度水平90°、垂直60°及以上。
	4
	只
	
	GF-08L
	
	

	2
	辅助吸顶扬声器
	1、功率：40W及以上；                                                                                                                       2、灵敏度)：90dB±3dB            
3、频率响应：80Hz-18KHz                    
4、喇叭单元：低音8"x1个及以上、高音1"x1个及以上。
	4
	只
	
	CS-805
	
	

	3
	会议功率放大器
	1、具备立体声、并联和桥接三种工作模式（出厂设置立体声），输入灵敏度2档可调（0.775V,1.4V）；
2、立体声输出功率2×400W/8Ω及以上、2×600W/4Ω及以上，桥接输出功率1200W/8Ω及以上；
3、频率响应20Hz～20kHz ±0.3dB；
4、输入阻抗30KΩ（平衡）、15KΩ（不平衡）；
5、谐波失真THD：≤0.05％；
6、信噪比：100dB及以上；
7、转换速率；＞10V/us；
8、阻尼系数：＞400；
9、2路及以上LINK输出信号接口、2组及以上接线柱输出和2路及以上欧姆插输出；
★10、内置9路及以上电源时序器，最大输入电流60A及以上，其中7路及以上可通过RS232控制，单路最大输出电流16A及以上；
11、时序开关每一路间隔时间1秒，同时支持0~999秒自定义设置，具备状态指示灯；
12、具备2寸及以上彩色屏，可显示设备在线状态；
★13、支持自定义设置电流保护和电压保护范围，提供实物图片并加盖投标人公章；
14、支持储存8个及以上场景模式并可一键调用；
15、具备电源欠压、功放输出直流、过热、温度功率控制、过载功率控制保护等功能。
	2
	台
	
	PSA-2400
	
	

	4
	数字音频处理器
	1、具备两块液晶显示屏，可同时显示设备状态和功能控制页面，提供实物截图并加盖投标人公章；
2、8路及以上模拟音频输入、8路及以上模拟音频输出，每路输入通道具备48V幻相电源开关、反馈抑制功能开关，输入15段及以上PEQ可调，输出10段及以上PEQ可调；
3、8个及以上音量旋钮，可调节每一个输入输出音量，提供实物图片并加盖投标人公章；
4、每路麦克风输入带40级及以上灵敏度调节（每级不高于1dB）；
5、具备AUTOMIX自动混音、矩阵混音、AEC回声消除、ANC噪声消除等功能；
6、支持通过RS232控制、FIR自动相位矫正；
7、信号处理：32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz；
8、音频系统延迟:<1ms；
9、数模转换:24-bit。
	1
	台
	
	MTX-P0808  
	
	

	5
	调音台
	1、10路及以上单声道线路输入，1组及以上立体声输入，2路及以上AUX，2路及以上编组输出，2路及以上主输出，1组及以上录音输出                                                                                                                                                                                            2、每分路单独立双色静音开关；                                                                                                                                           3、内置DSP数字混响效果，延时可自定义                                                                                                                                                                                           4、单通道独立48V幻象电源、七段均衡、内置电源开关、60MM行程推子控制；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5、总谐波失真：低于0.1％；
6、频率响应：20Hz-20KHz及以上。
	1
	台
	
	MK-122FX
	
	

	6
	一拖二无线手持话筒
	1、接收类型：超外差二次变频；        
2、发射和接收频率范围：618MHz-693MHz及以上；
3、频率响应：30Hz-15kHz及以上；
4、发射功率：3-10mW；
5、频率稳定度：+-0.005%；
6、最大频偏：±70KHz；
7、失真度：0.5% Typ；        
★8、具备远近距离开关和接地开关，提供实物图片并加盖投标人公章；
9、包含2只无线手持话筒。
	1
	套
	
	ULXS-24S
	
	

	7
	一拖四无线座式话筒
	1、金属外壳1U标准机柜设计结构，4通道接收；
2、红外线数据自动同步功能（SYNC）；
3、工厂预设的互不干扰的10个频组；
4、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出；                                                                   
5、心形指向电容话筒，柱阵咪杆设计，带蓝色光环,显示工作状态；
6、飞梭式菜单按键，内有电子音量，频组选择，一键锁定等功能；
7、一拖四无线系统，含4只无线座式话筒；
8、频率范围：UHF603MHz-666MHz；
9、震荡方式：PLL相对锁定频率合成;
10、制式：调频FM；
11、谐波辐射：＜-65db；
12、最大偏移：±45KHz；
13、RF输出功率：10mW；
14、电池：3.7V锂电池；
15、续航时间：约12小时；
16、电流消耗：＜150mA。
	2
	套
	
	MTK-998
	
	

	8
	无线信号放大器
	1、全频段覆盖，信号接收范围360度；
2、内置高线性度、宽带可调衰减器，可手动设置0-20dB（20档）输入信号衰减，天线增益：0dB/12dB典型(切换)；
3、天线类型：指向性天线；
4、工作频带：470MHz-960MHz；
5、分配器增益：0dB典型；
6、阻抗：50欧姆典型；
7、指向性：90°指向性；
8、含1台主机和2台天线放大器。
	1
	套
	
	PHT-3105
	
	

	小计:
	

	（三）控制系统

	1
	智能控制终端
	1、具备一键开关会议室设备，一键切换输入信号等功能；
2、内置4路及以上HDMI输入接口和6路及以上HDMI输出接口，满足4K、2K、1080P高清信号传输，2路及以上音频输出接口，7路及以上RS232通讯接口，1路及以上RS485接口，6路及以上IO接口，4路及以上网口；
3、内置3路及以上220V可控电源插座，2路及以上220V幕布控制端口，4路及以上单刀双掷开关控制端口；
4、具备EDID读取和设置功能，可根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，满足4K、1080P、720P、1024×768等多种分辨率；
5、具备远程配置设备IP地址、MAC地址扫描、设备位置、固件升级等功能，满足根据实际需求自定义编程相关功能和程序，同时具备云端配置数据备份功能；
6、电源规格输入:220V 50Hz 10A及以上，输出：220V 50Hz 9A及以上；
7、接入学校现有万讯集中管控平台，包括但不限于实现以下功能【须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章】：
1）紧急会议召开，远程立即开启所有设备；
2）远程查看设备状态，当无会议时远程发现设备未关时立即予以关闭，避免设备长时间（尤其假期）通电而造成安全隐患。
	1
	台
	
	C7
	
	

	2
	液晶控制面板
	1、7英寸及以上电容显示屏、四核及以上处理器、16G及以上存储、4G及以上运行内存、安卓系统版本11.0及以上；
2、1路及以上USB接口、2路及以上网络接口；
3、内置200万像素及以上摄像头，可用于人脸识别验证开启会议室设备；
4、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持个性化图片、图标、颜色配置和锁屏背景图设置；
5、支持远程配置IP地址、MAC地址扫描、固件升级和程序云端备份；
6、直连智能控制终端1实现通信和供电；
7、为确保兼容性，要求与智能控制终端1为同一品牌。
	1
	台
	
	P550
	
	

	3
	设备机柜
	1、尺寸约长600mm×宽600 mm×高1000mm，最大静载800KG及以上；
2、采用冷轧钢板制作，方孔条厚度2mm及以上，托盘厚度1.2mm及以上，安装梁厚度1.5mm及以上，其他材料厚度1.2mm及以上；
3、采用前门玻璃、后门钢板门设计，开启角度150度及以上；
4、标配1套10A 8位三孔插座、1块固定板、1套风扇组件（含2只风扇）、4只2"重型脚轮、4只M12支脚、20套M6方螺母和螺钉；
5、防护等级IP20及以上； 
6、表面经脱脂、酸洗、陶化、静电喷塑等工序处理。
	1
	个
	
	G26622
	
	

	小计:
	

	（四）系统集成

	1
	工程高清线
	25米工程光纤高清线
	1
	根
	
	QHDMI-Q25
	
	

	2
	电源线
	RVV3×1
	60
	米
	
	RVV3×1
	
	

	3
	网线
	六类非屏蔽
	60
	米
	
	六类非屏蔽
	
	

	4
	音响线
	2×150芯
	160
	米
	
	2×150芯
	
	

	5
	PVC管
	Φ25
	300
	米
	
	B25
	
	

	6
	系统集成
	包含设备布线、安装和调试
	1
	项
	
	
	
	

	小计:
	

	创业项目路演中心总计（货币单位：元）:
	



注：
1) 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2) 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3) 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。
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参与人名称（公司全称）：XXXX
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致：XXX学校
    根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。
(1) 报价一览表
 (2) 参与人资质证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。
2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料
6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

      
      
参与人（公司全称并加盖公章）：                       
参与人授权代表签字：                 
电  话：                  （手机号码）
日  期：     年    月    日


2、报价一览表
参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：
货币单位：
	序号
	设备名称
	配置及主要技术参数
	数量
	单位
	品牌
	型号规格
	单价
	[bookmark: _GoBack]含税金额

	一、创业项目路演中心（长16.48米×宽9.2米×高3米）

	（一）显示系统

	1
	画框幕布
	1.显示尺寸：3600*2250；
2.显示比例：16:10；
3.金属幕面，幕布增益：1.1倍及以上，可视角度150°及以上；
4.采用铝合金超窄边框。
5.适配工程投影机爱普生 CB-L500
	1
	副
	
	定制
	
	

	2
	单色LED显示条屏
	1、显示尺寸约为5.77m×0.3m,面积约1.74m²，像素点间距≤4.75mm，分辨率≥1210×64，像素构成：1R；
2、单元板分辨率≥2048Dots；
3、刷新率≥60Hz
4、驱动方式：恒流驱动；
5、控制方式：同步控制系统、异步控制系统
6、维护方式：前后双向维护
7、白平衡亮度≥1500Cd/m²，亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；
8、亮度均匀性≥97%；
9、水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
10、对比度≥6000：1；
11、灰度等级≥8bit；
12、峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤150W/m²；
13、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65；
14、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕；
15、显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音≤1.4dB，所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。
	1
	套
	
	P4.75
	
	

	3
	无线投屏终端
	1、支持手机无线投屏，兼容airplay功能；
2、输出分辨率3840×2160及以上；
3、终端同时显示2个及以上；
4、传输平均延时不高于150mS；
5、支持白板书写和批注功能；
6、含1个无线投屏器。
	1
	台
	
	Y15U
	
	

	小计:
	

	（二）扩声系统

	1
	专业扬声器
	1、汝磁全频音箱，低音单元配置8"×1及以上，高音单元配置1"×1及以上；
2、频率响应：60-20kHZ个及以上；
3、额定阻抗：8Ω及以上；
4、额定/峰值功率(RMS)：200W/800W个及以上；
5、灵敏度：85dB个及以上；
6、输出声压级（连续/峰值）118dB/125dB个及以上；
7、扩声角度水平90°、垂直60°及以上。
	4
	只
	
	GF-08L
	
	

	2
	辅助吸顶扬声器
	1、功率：40W及以上；                                                                                                                       2、灵敏度)：90dB±3dB            
3、频率响应：80Hz-18KHz                    
4、喇叭单元：低音8"x1个及以上、高音1"x1个及以上。
	4
	只
	
	CS-805
	
	

	3
	会议功率放大器
	1、具备立体声、并联和桥接三种工作模式（出厂设置立体声），输入灵敏度2档可调（0.775V,1.4V）；
2、立体声输出功率2×400W/8Ω及以上、2×600W/4Ω及以上，桥接输出功率1200W/8Ω及以上；
3、频率响应20Hz～20kHz ±0.3dB；
4、输入阻抗30KΩ（平衡）、15KΩ（不平衡）；
5、谐波失真THD：≤0.05％；
6、信噪比：100dB及以上；
7、转换速率；＞10V/us；
8、阻尼系数：＞400；
9、2路及以上LINK输出信号接口、2组及以上接线柱输出和2路及以上欧姆插输出；
★10、内置9路及以上电源时序器，最大输入电流60A及以上，其中7路及以上可通过RS232控制，单路最大输出电流16A及以上；
11、时序开关每一路间隔时间1秒，同时支持0~999秒自定义设置，具备状态指示灯；
12、具备2寸及以上彩色屏，可显示设备在线状态；
★13、支持自定义设置电流保护和电压保护范围，提供实物图片并加盖投标人公章；
14、支持储存8个及以上场景模式并可一键调用；
15、具备电源欠压、功放输出直流、过热、温度功率控制、过载功率控制保护等功能。
	2
	台
	
	PSA-2400
	
	

	4
	数字音频处理器
	1、具备两块液晶显示屏，可同时显示设备状态和功能控制页面，提供实物截图并加盖投标人公章；
2、8路及以上模拟音频输入、8路及以上模拟音频输出，每路输入通道具备48V幻相电源开关、反馈抑制功能开关，输入15段及以上PEQ可调，输出10段及以上PEQ可调；
3、8个及以上音量旋钮，可调节每一个输入输出音量，提供实物图片并加盖投标人公章；
4、每路麦克风输入带40级及以上灵敏度调节（每级不高于1dB）；
5、具备AUTOMIX自动混音、矩阵混音、AEC回声消除、ANC噪声消除等功能；
6、支持通过RS232控制、FIR自动相位矫正；
7、信号处理：32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz；
8、音频系统延迟:<1ms；
9、数模转换:24-bit。
	1
	台
	
	MTX-P0808  
	
	

	5
	调音台
	1、10路及以上单声道线路输入，1组及以上立体声输入，2路及以上AUX，2路及以上编组输出，2路及以上主输出，1组及以上录音输出                                                                                                                                                                                            2、每分路单独立双色静音开关；                                                                                                                                           3、内置DSP数字混响效果，延时可自定义                                                                                                                                                                                           4、单通道独立48V幻象电源、七段均衡、内置电源开关、60MM行程推子控制；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5、总谐波失真：低于0.1％；
6、频率响应：20Hz-20KHz及以上。
	1
	台
	
	MK-122FX
	
	

	6
	一拖二无线手持话筒
	1、接收类型：超外差二次变频；        
2、发射和接收频率范围：618MHz-693MHz及以上；
3、频率响应：30Hz-15kHz及以上；
4、发射功率：3-10mW；
5、频率稳定度：+-0.005%；
6、最大频偏：±70KHz；
7、失真度：0.5% Typ；        
★8、具备远近距离开关和接地开关，提供实物图片并加盖投标人公章；
9、包含2只无线手持话筒。
	1
	套
	
	ULXS-24S
	
	

	7
	一拖四无线座式话筒
	1、金属外壳1U标准机柜设计结构，4通道接收；
2、红外线数据自动同步功能（SYNC）；
3、工厂预设的互不干扰的10个频组；
4、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4”)输出；                                                                   
5、心形指向电容话筒，柱阵咪杆设计，带蓝色光环,显示工作状态；
6、飞梭式菜单按键，内有电子音量，频组选择，一键锁定等功能；
7、一拖四无线系统，含4只无线座式话筒；
8、频率范围：UHF603MHz-666MHz；
9、震荡方式：PLL相对锁定频率合成;
10、制式：调频FM；
11、谐波辐射：＜-65db；
12、最大偏移：±45KHz；
13、RF输出功率：10mW；
14、电池：3.7V锂电池；
15、续航时间：约12小时；
16、电流消耗：＜150mA。
	2
	套
	
	MTK-998
	
	

	8
	无线信号放大器
	1、全频段覆盖，信号接收范围360度；
2、内置高线性度、宽带可调衰减器，可手动设置0-20dB（20档）输入信号衰减，天线增益：0dB/12dB典型(切换)；
3、天线类型：指向性天线；
4、工作频带：470MHz-960MHz；
5、分配器增益：0dB典型；
6、阻抗：50欧姆典型；
7、指向性：90°指向性；
8、含1台主机和2台天线放大器。
	1
	套
	
	PHT-3105
	
	

	小计:
	

	（三）控制系统

	1
	智能控制终端
	1、具备一键开关会议室设备，一键切换输入信号等功能；
2、内置4路及以上HDMI输入接口和6路及以上HDMI输出接口，满足4K、2K、1080P高清信号传输，2路及以上音频输出接口，7路及以上RS232通讯接口，1路及以上RS485接口，6路及以上IO接口，4路及以上网口；
3、内置3路及以上220V可控电源插座，2路及以上220V幕布控制端口，4路及以上单刀双掷开关控制端口；
4、具备EDID读取和设置功能，可根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，满足4K、1080P、720P、1024×768等多种分辨率；
5、具备远程配置设备IP地址、MAC地址扫描、设备位置、固件升级等功能，满足根据实际需求自定义编程相关功能和程序，同时具备云端配置数据备份功能；
6、电源规格输入:220V 50Hz 10A及以上，输出：220V 50Hz 9A及以上；
7、接入学校现有万讯集中管控平台，包括但不限于实现以下功能【须提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章】：
1）紧急会议召开，远程立即开启所有设备；
2）远程查看设备状态，当无会议时远程发现设备未关时立即予以关闭，避免设备长时间（尤其假期）通电而造成安全隐患。
	1
	台
	
	C7
	
	

	2
	液晶控制面板
	1、7英寸及以上电容显示屏、四核及以上处理器、16G及以上存储、4G及以上运行内存、安卓系统版本11.0及以上；
2、1路及以上USB接口、2路及以上网络接口；
3、内置200万像素及以上摄像头，可用于人脸识别验证开启会议室设备；
4、显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持个性化图片、图标、颜色配置和锁屏背景图设置；
5、支持远程配置IP地址、MAC地址扫描、固件升级和程序云端备份；
6、直连智能控制终端1实现通信和供电；
7、为确保兼容性，要求与智能控制终端1为同一品牌。
	1
	台
	
	P550
	
	

	3
	设备机柜
	1、尺寸约长600mm×宽600 mm×高1000mm，最大静载800KG及以上；
2、采用冷轧钢板制作，方孔条厚度2mm及以上，托盘厚度1.2mm及以上，安装梁厚度1.5mm及以上，其他材料厚度1.2mm及以上；
3、采用前门玻璃、后门钢板门设计，开启角度150度及以上；
4、标配1套10A 8位三孔插座、1块固定板、1套风扇组件（含2只风扇）、4只2"重型脚轮、4只M12支脚、20套M6方螺母和螺钉；
5、防护等级IP20及以上； 
6、表面经脱脂、酸洗、陶化、静电喷塑等工序处理。
	1
	个
	
	G26622
	
	

	小计:
	

	（四）系统集成

	1
	工程高清线
	25米工程光纤高清线
	1
	根
	
	QHDMI-Q25
	
	

	2
	电源线
	RVV3×1
	60
	米
	
	RVV3×1
	
	

	3
	网线
	六类非屏蔽
	60
	米
	
	六类非屏蔽
	
	

	4
	音响线
	2×150芯
	160
	米
	
	2×150芯
	
	

	5
	PVC管
	Φ25
	300
	米
	
	B25
	
	

	6
	系统集成
	包含设备布线、安装和调试
	1
	项
	
	
	
	

	小计:
	

	创业项目路演中心总计（货币单位：元）:
	



注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。



参与人授权代表（签字或盖章）：
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[bookmark: _Toc160880534][bookmark: _Toc169332843][bookmark: _Toc169332954][bookmark: _Toc170798798][bookmark: _Toc177985474][bookmark: _Toc251613839][bookmark: _Toc180302918][bookmark: _Toc181436466][bookmark: _Toc181436570][bookmark: _Toc182372787][bookmark: _Toc182805222][bookmark: _Toc191783227][bookmark: _Toc191789334][bookmark: _Toc191802695][bookmark: _Toc191803631][bookmark: _Toc192663691][bookmark: _Toc192663840][bookmark: _Toc192664158][bookmark: _Toc192996343][bookmark: _Toc253066624][bookmark: _Toc192996451][bookmark: _Toc193160453][bookmark: _Toc193165739][bookmark: _Toc203355738][bookmark: _Toc211917121][bookmark: _Toc213755864][bookmark: _Toc213755945][bookmark: _Toc213756001][bookmark: _Toc213756057][bookmark: _Toc217891408][bookmark: _Toc219800249][bookmark: _Toc223146614][bookmark: _Toc225669328][bookmark: _Toc227058536][bookmark: _Toc230071153][bookmark: _Toc232302122][bookmark: _Toc235437998][bookmark: _Toc235438281][bookmark: _Toc235438352][bookmark: _Toc236021457][bookmark: _Toc160880165][bookmark: _Toc213208771][bookmark: _Toc249325720][bookmark: _Toc251586241][bookmark: _Toc254790909][bookmark: _Toc255975016][bookmark: _Toc258401265][bookmark: _Toc259520874][bookmark: _Toc259692656][bookmark: _Toc259692749][bookmark: _Toc266868679][bookmark: _Toc266868943][bookmark: _Toc266870441][bookmark: _Toc266870839][bookmark: _Toc266870916][bookmark: _Toc267059035][bookmark: _Toc267059186][bookmark: _Toc267059544][bookmark: _Toc267059658][bookmark: _Toc267059811][bookmark: _Toc267059924][bookmark: _Toc267060076][bookmark: _Toc267060216][bookmark: _Toc267060326][bookmark: _Toc267060461][bookmark: _Toc273178703]日         期：
 14 / 21        

3、参与人还应提供的材料

参与人需要提供以下材料：
1、 营业执照复印件
2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4、 自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)
5、 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
6、 其他相关材料。
7、 项目施工方案、后期服务承诺书


以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封
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