[bookmark: _Toc212456146][bookmark: _Toc212526081][bookmark: _Toc212530253][bookmark: _Toc216241307][bookmark: _Toc217891359][bookmark: _Toc219800200][bookmark: _Toc223146565][bookmark: _Toc225669277][bookmark: _Toc227058483][bookmark: _Toc235437942][bookmark: _Toc160880487][bookmark: _Toc169332794][bookmark: _Toc169332904][bookmark: _Toc170798743][bookmark: _Toc177985424][bookmark: _Toc207014580][bookmark: _Toc211937196][bookmark: _Toc212454753][bookmark: _Toc235438227][bookmark: _Toc235438297][bookmark: _Toc236021402][bookmark: _Toc249325665][bookmark: _Toc251586187][bookmark: _Toc251613780][bookmark: _Toc253066567][bookmark: _Toc254790852][bookmark: _Toc255974963][bookmark: _Toc258401210][bookmark: _Toc259520819][bookmark: _Toc259692600][bookmark: _Toc259692693][bookmark: _Toc266868624][bookmark: _Toc266868924][bookmark: _Toc266870386][bookmark: _Toc266870861][bookmark: _Toc267059010][bookmark: _Toc267059161][bookmark: _Toc267059519][bookmark: _Toc267059633][bookmark: _Toc267059786][bookmark: _Toc267059899][bookmark: _Toc267060022][bookmark: _Toc267060162][bookmark: _Toc267060407][bookmark: _Toc273178686]
[bookmark: _Hlk38472698]渝北校区LED显示屏建设采购项目[image: ]

公
开
询
价
邀
请
函

[bookmark: _Toc160880485][bookmark: _Toc160880118][bookmark: _Toc169332792]项目编号：IFS-2025065
项目名称：渝北校区LED显示屏建设采购项目 
 
公开询价邀请函
[bookmark: _Hlk10840310]重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对渝北校区LED显示屏建设采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。
一、项目说明
1. 项目编号：IFS-2025065
2. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]项目名称：渝北校区LED显示屏建设采购项目
3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
4. 参与人资格标准： 
本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。
（1） 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
（2） 参与人为代理商的，则必须具有设备厂家针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
（3） 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
（4） 参与人应具有提供LED显示屏设备及建设服务的资格及能力。
5. 参与单位应成立3年以上，自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
6. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：马跃，电话：15170245690。
7. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄
8. 报价响应文件递交截止时间：2025年11月26日下午16:00前（以参与人快递邮寄到达时间为准，邮寄时应提前告知）。
9. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室
联系人：马跃；联系电话：15170245690
10. [bookmark: _Hlk97917519]参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
  项目联系人：马跃，电话：15170245690
  后勤部监督人：门树亮，电话：13133833090
11. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。
踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号
踏勘时间：2025年11月20日-26日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00
踏勘联系人：刘瑶  电话：15123371766
12. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。
投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知
1. 所有项目均以人民币报价；
2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
三、售后服务要求
1. 质保期:24个月
2. 应急维修时间安排：
3. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
4. 维修服务收费标准：
四、确定成交参与人标准及原则：
1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。




重庆外语外事学院
2025年11月20日

设备一览表
	序号
	名 称
	规格及参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	LED显示屏
	单块规格：320*160（这里是指单片显示块的大小，整屏是由无数块小屏拼接而成）26平方指整屏大小面积7.5*3.5米
	平方
	26
	
	

	
	
	1、屏幕灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内；
	
	
	
	

	
	
	2、LED发光二极管：表贴三合一LED；  
	
	
	
	

	
	
	3、像素间距：≤3mm；  
	
	
	
	

	
	
	4、灰度等级：16bit；
	
	
	
	

	
	
	5、具备3C认证证书；
	
	
	
	

	
	
	6、亮度均匀性≥98%；
	
	
	
	

	
	
	7、通信连接：屏蔽双绞线(L≤140m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km)；
	
	
	
	

	
	
	8、发光点中心距偏差≤3%；
	
	
	
	

	
	
	9、LED显示屏符合延误10级要求，防火等级达到V-0级；
	
	
	
	

	
	
	10、支持设备自检，通讯、电源、温度检测；
	
	
	
	

	
	
	11、具备拼缝微调节机构；
	
	
	
	

	
	
	12、水平\垂直可视角度≥178°；
	
	
	
	

	
	
	13、屏幕整屏平整度≤0.2mm/m²；
	
	
	
	

	
	
	14、屏幕具备具有电源过压、过流、断电保护功能，系统具备烟雾报警和温升报警功能。
	
	
	
	

	2
	配套辅材
	屏体内辅材，磁柱，排线，电源线，1米网线，扎带等
	平方
	26
	
	

	3
	显示屏专用开关电源
	1.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，短路故障排除后，全空载时恢复正常输出；
	块
	85
	
	

	
	
	2.过流保护：额定负载110~150%范围内电源保护，过载消失后，至空载时自动恢复正常输出；
	
	
	
	

	
	
	3.高低温循环：温度在-40~50℃，电源能正常工作；
	
	
	
	

	
	
	4.对地泄漏电流：输入264Vac/50Hz  CLASS I ≤1mA；
	
	
	
	

	
	
	5.纹波和噪声（≤150mVP-P 25℃）：空载≤76mVP-P，满载≤85mVP-P；
	
	
	
	

	4
	视频处理器
	支持常见的视频接口；
	台
	1
	
	

	
	
	包括1路选配3G-SDI（IN+LOOP)，2路HDMI1.4，1路DVI，一路AUDIO；
	
	
	
	

	
	
	支持3个窗口；
	
	
	
	

	
	
	支持快捷配屏和高级配屏功能；
	
	
	
	

	
	
	支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；
	
	
	
	

	
	
	支持设备间备份设置；
	
	
	
	

	
	
	10路千兆网口输出：带载650万
	
	
	
	

	
	
	支持带载屏体亮度调节；
	
	
	
	

	
	
	支持一键全屏缩放、输入截取等功能；
	
	
	
	

	
	
	支持用户场景保存与调用功能，方便使用；
	
	
	
	

	
	
	前面板配备直观的显示界面，清晰的提示，简化了系统的控制操作。
	
	
	
	

	5
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
	张
	56
	
	

	
	
	2.采用稳定、可靠的专业并行数据接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
	
	
	
	

	
	
	3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
	
	
	
	

	
	
	4.支持快速亮暗线调节
	
	
	
	

	
	
	5.支持 3D 功能
	
	
	
	

	
	
	6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况
	
	
	
	

	
	
	7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	
	
	
	

	
	
	8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
	
	
	
	

	
	
	9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
	
	
	
	

	
	
	10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况
	
	
	
	

	
	
	11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
	
	
	
	

	
	
	12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	
	
	
	

	
	
	13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
	
	
	
	

	
	
	14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
	
	
	
	

	
	
	15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全
	
	
	
	

	6
	视频操控延长
	VGA延长器、含延长线
	套
	1
	
	

	7
	LED结构
	铝合金边框90*45，弯角，40*20方管，挂钩，螺丝等，现场制作
	平方
	26
	
	

	8
	金属包边
	深黑色亚光铁皮
	张
	8
	
	

	合计
	
	
	
	



注：
1)                                                                                                                    本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2) 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3) 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。
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参与人名称（公司全称）：XXXX
参与人授权代表：XXXX


此封面应作为报价响应文件封面
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[bookmark: _Toc160880160][bookmark: _Toc160880529][bookmark: _Toc169332838][bookmark: _Toc169332949][bookmark: _Toc170798793][bookmark: _Toc177985469][bookmark: _Toc180302913][bookmark: _Toc181436461][bookmark: _Toc181436565][bookmark: _Toc182372782][bookmark: _Toc182805217][bookmark: _Toc191783222][bookmark: _Toc191789329][bookmark: _Toc191802690][bookmark: _Toc191803626][bookmark: _Toc192663686][bookmark: _Toc192663835][bookmark: _Toc192664153][bookmark: _Toc192996338][bookmark: _Toc192996446][bookmark: _Toc193160448][bookmark: _Toc193165734][bookmark: _Toc203355733][bookmark: _Toc211917116][bookmark: _Toc213208766][bookmark: _Toc213755858][bookmark: _Toc213755939][bookmark: _Toc213755995][bookmark: _Toc213756051][bookmark: _Toc217891402][bookmark: _Toc219800243][bookmark: _Toc223146608][bookmark: _Toc225669322][bookmark: _Toc227058530][bookmark: _Toc230071147][bookmark: _Toc232302115][bookmark: _Toc235437991][bookmark: _Toc235438274][bookmark: _Toc235438344][bookmark: _Toc236021449][bookmark: _Toc249325711][bookmark: _Toc251586231][bookmark: _Toc251613829][bookmark: _Toc253066614][bookmark: _Toc254790899][bookmark: _Toc255975007][bookmark: _Toc258401256][bookmark: _Toc259520865][bookmark: _Toc259692647][bookmark: _Toc259692740][bookmark: _Toc266868670][bookmark: _Toc266868937][bookmark: _Toc266870432][bookmark: _Toc266870833][bookmark: _Toc266870907][bookmark: _Toc267059030][bookmark: _Toc267059181][bookmark: _Toc267059539][bookmark: _Toc267059653][bookmark: _Toc267059806][bookmark: _Toc267059919][bookmark: _Toc267060068][bookmark: _Toc267060208][bookmark: _Toc267060321][bookmark: _Toc267060453][bookmark: _Toc273178698]1、询价响应函
致：XXX学校
    根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。
(1) 报价一览表
 (2) 参与人资质证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。
2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料
6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

      
      
参与人（公司全称并加盖公章）：                       
参与人授权代表签字：                 
电  话：                  （手机号码）
日  期：     年    月    日


2、报价一览表
参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：
货币单位：
	序号
	名 称
	规格及参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	LED显示屏
	单块规格：320*160（这里是指单片显示块的大小，整屏是由无数块小屏拼接而成）26平方指整屏大小面积7.5*3.5米
	平方
	26
	
	

	
	
	1、屏幕灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内；
	
	
	
	

	
	
	2、LED发光二极管：表贴三合一LED；  
	
	
	
	

	
	
	3、像素间距：≤3mm；  
	
	
	
	

	
	
	4、灰度等级：16bit；
	
	
	
	

	
	
	5、具备3C认证证书；
	
	
	
	

	
	
	6、亮度均匀性≥98%；
	
	
	
	

	
	
	7、通信连接：屏蔽双绞线(L≤140m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km)；
	
	
	
	

	
	
	8、发光点中心距偏差≤3%；
	
	
	
	

	
	
	9、LED显示屏符合延误10级要求，防火等级达到V-0级；
	
	
	
	

	
	
	10、支持设备自检，通讯、电源、温度检测；
	
	
	
	

	
	
	11、具备拼缝微调节机构；
	
	
	
	

	
	
	12、水平\垂直可视角度≥178°；
	
	
	
	

	
	
	13、屏幕整屏平整度≤0.2mm/m²；
	
	
	
	

	
	
	14、屏幕具备具有电源过压、过流、断电保护功能，系统具备烟雾报警和温升报警功能。
	
	
	
	

	2
	配套辅材
	屏体内辅材，磁柱，排线，电源线，1米网线，扎带等
	平方
	26
	
	

	3
	显示屏专用开关电源
	1.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，短路故障排除后，全空载时恢复正常输出；
	块
	85
	
	

	
	
	2.过流保护：额定负载110~150%范围内电源保护，过载消失后，至空载时自动恢复正常输出；
	
	
	
	

	
	
	3.高低温循环：温度在-40~50℃，电源能正常工作；
	
	
	
	

	
	
	4.对地泄漏电流：输入264Vac/50Hz  CLASS I ≤1mA；
	
	
	
	

	
	
	5.纹波和噪声（≤150mVP-P 25℃）：空载≤76mVP-P，满载≤85mVP-P；
	
	
	
	

	4
	视频处理器
	支持常见的视频接口；
	台
	1
	
	

	
	
	包括1路选配3G-SDI（IN+LOOP)，2路HDMI1.4，1路DVI，一路AUDIO；
	
	
	
	

	
	
	支持3个窗口；
	
	
	
	

	
	
	支持快捷配屏和高级配屏功能；
	
	
	
	

	
	
	支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节；
	
	
	
	

	
	
	支持设备间备份设置；
	
	
	
	

	
	
	10路千兆网口输出：带载650万
	
	
	
	

	
	
	支持带载屏体亮度调节；
	
	
	
	

	
	
	支持一键全屏缩放、输入截取等功能；
	
	
	
	

	
	
	支持用户场景保存与调用功能，方便使用；
	
	
	
	

	
	
	前面板配备直观的显示界面，清晰的提示，简化了系统的控制操作。
	
	
	
	

	5
	接收卡
	1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 24 组RGB 并行数据；
	张
	56
	
	

	
	
	2.采用稳定、可靠的专业并行数据接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
	
	
	
	

	
	
	3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
	
	
	
	

	
	
	4.支持快速亮暗线调节
	
	
	
	

	
	
	5.支持 3D 功能
	
	
	
	

	
	
	6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况
	
	
	
	

	
	
	7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
	
	
	
	

	
	
	8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
	
	
	
	

	
	
	9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
	
	
	
	

	
	
	10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况
	
	
	
	

	
	
	11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
	
	
	
	

	
	
	12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
	
	
	
	

	
	
	13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
	
	
	
	

	
	
	14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
	
	
	
	

	
	
	15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全
	
	
	
	

	6
	视频操控延长
	VGA延长器、含延长线
	套
	1
	
	

	7
	LED结构
	铝合金边框90*45，弯角，40*20方管，挂钩，螺丝等，现场制作
	平方
	26
	
	

	8
	金属包边
	深黑色亚光铁皮
	张
	8
	
	

	合计
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注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。
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3、参与人还应提供的材料

参与人需要提供以下材料：
1、 营业执照复印件
2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4、 自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)
5、 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
6、 其他相关材料。
7、 项目施工方案、后期服务承诺书


以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封
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