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[bookmark: _Toc160880485][bookmark: _Toc160880118][bookmark: _Toc169332792]项目编号：IFS-2025052
项目名称：演奏厅LED屏幕改建项目
 
公开询价邀请函
[bookmark: _Hlk10840310]重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对演奏厅LED屏幕改建项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。
一、项目说明
1. 项目编号：IFS-2025052
2. 项目名称：演奏厅LED屏幕改建项目
3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
4. 参与人资格标准： 
本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。
（1） 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
（2） 参与人为代理商的，则必须具有设备厂家针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
（3） 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于 “失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
5. 参与人应具有提供演奏厅LED屏幕建设、同类实验室教学设备和服务的资格及能力。
6. 参与单位应成立3年以上，自2021年起具有3个及以上（含3个）同类LED屏新建或改造项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
7. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。
联系人：蒲涛，电话：13108925952。
8. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄
9. 报价响应文件递交截止时间：2025年07月25日下午16:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。
10. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室
联系人：蒲涛；联系电话：13108925952
11. [bookmark: _Hlk97917519]参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
项目联系人：蒲涛；联系电话：13108925952
后勤部监督人：门树亮，电话：13133833090
12. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。
踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号
踏勘时间：上午8：30-12：00，下午14：30-17：00
踏勘联系人：刘瑶  电话：15123371766
13. 本项目最终成交结果会在中教集团srm平台公示，网址：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。
投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知
1. 所有项目均以人民币报价；
2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
三、售后服务要求
1. 质保期:36个月
2. 应急维修时间安排：
3. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
4. 维修服务收费标准：
四、确定成交参与人标准及原则：
1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。




重庆外语外事学院
2025年07月21日
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公开询价货物一览表
	音乐理论课程教学实验室

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	教室储物柜
	120cm*120cm*30cm、人造板(9门储物柜、单孔40cm*40cm*30cm)
	只
	2
	　
	　
	　

	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	演奏厅

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	室内全彩LED显示屏
	1、像素点间距≤3mm；
2、芯片的波长误差值在±1nm之内，灯珠灯芯亮度误差±5%之内；
3、PCB板需采用灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，应具有独特的消隐、节能等功能设计；
4、屏体正面需为黑色亚光处理，且反光率≤2%；
5、LED模组机械强度≥30MP；
6、模组、接收卡支持带电维护，热插拔；
7、最大对比度：≥10000：1；
8、刷新率：920Hz-4820Hz；
9、可视角度：水平视角≥175°、垂直视角≥175°；
10、显示屏支持软件始项不同亮度情况下，灰度10-18bit任意设置；0-100%亮度时，8-18bits任意灰度设置；
11、箱体平整度：≤0.05mm；箱体间缝隙≤0.1mm；屏体相对错位等级：符合C级≤5%标准；
12、显示屏亮度：0-1000cd/㎡可调，亮度均匀性：≥99%，显示屏色温：1000-10000K可调；显示单元色域：≥120%NTSC；显示模式调节：具备一键模式切换功能；
13、显示屏支持鬼影消除，十字架消除，去坏点毛毛虫消除功能；
14、显示屏具有自检技术，可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可以远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；
15、显示屏支持单点亮度校正、色度校正等功能；
16、功耗：峰值≤415W/㎡，平均≤140W/㎡，带电黑屏下≤30W/㎡；内置电源具备PFC功能，电源功率因素≥0.95；
17、显示屏换帧频率：50/60Hz，画面延时≤1ms，像素点失控率≤1/1500000；
18、显示屏平均修复时间≤2分钟，平均无故障时间≥100000H，使用寿命≥200000H；
	㎡
	40
	　
	　
	

	2
	接收卡
	1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
6.支持14bit精度逐点校正；
7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；
9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
10.单卡支持32组RGB信号输出；
11.支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512；
	张
	80
	　
	　
	　

	3
	视频处理器
	1.具备12个千兆网口，单机最大支持带载720万像素点，其带载宽度最宽可达8192像素点，最高可达4096像素点。
2.支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入
3.支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点
4.支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
5.支持12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
6.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
7.支持3画面显示，位置，大小可自由调节
8.支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术
9.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联
10.支持RS232串口协议控制
11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
12.支持亮度和色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节
	台
	1
	　
	　
	　

	4
	LED电源
	1.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，短路故障排除后，全空载时恢复正常输出；
2.过流保护：额定负载110~150%范围内电源保护，过载消失后，至空载时自动恢复正常输出；
3.高低温循环：温度在-40~50℃，电源能正常工作；
	个
	149
	　
	　
	　

	5
	控制软件
	
1、Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏；
2、Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息；
3、WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持局域网MICE投屏；
4、GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏；
5、Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；
6、客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏；
7、网页投屏：支持Chrome内核浏览器，局域网内输入IP地址直接投屏，无需安装软件；
8、按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏；
9、投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投；
10、投屏时延：≤150ms；
11、投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m；
12、投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），方便信息追溯；
13、抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面；
14、投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制；
15、多画面显示：最大可支持2路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行双画面显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作；
16、弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 
17、 UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格；
18、自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放；
19、自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放；
20、网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作；
21、信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布；
	套
	1
	　
	　
	　

	6
	配套辅材
	屏体内辅材，磁柱，排线，电源线，1米网线，扎带等
	㎡
	40
	　
	　
	　

	7
	LED结构
	铝合金边框90*45，弯角，40*20方管，挂钩，螺丝等
	㎡
	40
	　
	　
	　

	8
	不锈钢包边
	　
	张
	15
	　
	　
	　

	9
	电视支架
	角铁喷漆
	付
	2
	　
	　
	　

	10
	新风机
	功率：1420；排风量：2000；新风量：2000；排风静压510；新风静压：510；温度交换：制冷58；制热：69；噪音：52。
	台
	6
	　
	　
	　

	11
	风管
	材质：ABS扁管
	米
	60
	　
	　
	　

	12
	直接
	材质：ABS扁管
	只
	12
	　
	　
	　

	13
	扁圆弯头
	材质：ABS
	只
	30
	　
	　
	　

	14
	圆盘风口
	材质：ABS
	只
	18
	　
	　
	　

	15
	配套辅材
	屏体内辅材，磁柱，排线，电源线，1米网线，扎带等
	㎡
	40
	　
	　
	　

	小计
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	小写：
大写：



注：
1) 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2) 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3) 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。
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致：XXX学校
    根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。
(1) 报价一览表
 (2) 参与人资质证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。
2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料
6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

      
      
参与人（公司全称并加盖公章）：                       
参与人授权代表签字：                 
电  话：                  （手机号码）
日  期：     年    月    日


2、报价一览表
参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：
货币单位：
按顺序报价
注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc160880534][bookmark: _Toc169332843][bookmark: _Toc169332954][bookmark: _Toc170798798][bookmark: _Toc177985474][bookmark: _Toc251613839][bookmark: _Toc180302918][bookmark: _Toc181436466][bookmark: _Toc181436570][bookmark: _Toc182372787][bookmark: _Toc182805222][bookmark: _Toc191783227][bookmark: _Toc191789334][bookmark: _Toc191802695][bookmark: _Toc191803631][bookmark: _Toc192663691][bookmark: _Toc192663840][bookmark: _Toc192664158][bookmark: _Toc192996343][bookmark: _Toc253066624][bookmark: _Toc192996451][bookmark: _Toc193160453][bookmark: _Toc193165739][bookmark: _Toc203355738][bookmark: _Toc211917121][bookmark: _Toc213755864][bookmark: _Toc213755945][bookmark: _Toc213756001][bookmark: _Toc213756057][bookmark: _Toc217891408][bookmark: _Toc219800249][bookmark: _Toc223146614][bookmark: _Toc225669328][bookmark: _Toc227058536][bookmark: _Toc230071153][bookmark: _Toc232302122][bookmark: _Toc235437998][bookmark: _Toc235438281][bookmark: _Toc235438352][bookmark: _Toc236021457][bookmark: _Toc160880165][bookmark: _Toc213208771][bookmark: _Toc249325720][bookmark: _Toc251586241][bookmark: _Toc254790909][bookmark: _Toc255975016][bookmark: _Toc258401265][bookmark: _Toc259520874][bookmark: _Toc259692656][bookmark: _Toc259692749][bookmark: _Toc266868679][bookmark: _Toc266868943][bookmark: _Toc266870441][bookmark: _Toc266870839][bookmark: _Toc266870916][bookmark: _Toc267059035][bookmark: _Toc267059186][bookmark: _Toc267059544][bookmark: _Toc267059658][bookmark: _Toc267059811][bookmark: _Toc267059924][bookmark: _Toc267060076][bookmark: _Toc267060216][bookmark: _Toc267060326][bookmark: _Toc267060461][bookmark: _Toc273178703]日         期：
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3、参与人还应提供的材料

参与人需要提供以下材料：
1、 营业执照复印件
2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4、 自2021年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)
5、 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
6、 [bookmark: _GoBack]项目施工方案、相关效果图。
7、 其他相关材料。


以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封
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