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[bookmark: _Toc160880485][bookmark: _Toc160880118][bookmark: _Toc169332792]项目编号：IFS-2025080
项目名称：綦江校区Z108教学会议系统设备采购项目 
 
公开询价邀请函
[bookmark: _Hlk10840310]重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对綦江校区Z108教学会议系统设备采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。
一、项目说明
1. 项目编号：IFS-2025080
2. 项目名称：綦江校区Z108教学会议系统设备采购项目
3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
4. 参与人资格标准： 
本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。
（1） 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
（2） 参与人为代理商的，则必须具有设备厂家针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
（3） 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
（4） 参与人应具有提供教学会议系统设备的资格及能力。
5. 参与单位应成立3年以上，自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
6. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：马跃，电话：15170245690。
7. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台、☑按规定时间送达或邮寄。
8. 报价响应文件递交截止时间：2026年01月08日下午16:00前（以参与人快递邮寄到达时间为准，邮寄时应提前告知）。
9. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室
联系人：马跃；联系电话：15170245690
10. [bookmark: _Hlk97917519]参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
  项目联系人：马跃，电话：15170245690
  后勤部监督人：门树亮，电话：13133833090
11. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。
踏勘地点：重庆市綦江校区学府路1号
踏勘时间：2025年12月31日至2026年01月08日，上午8：30-12：00，下午14：30-16：00
踏勘联系人：周滔  电话：15826115064
12. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。
投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知
1. 所有项目均以人民币报价；
2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
三、售后服务要求
1. 质保期24个月
2. 应急维修时间安排：
3. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
4. 维修服务收费标准：
四、确定成交参与人标准及原则：
1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。




重庆外语外事学院
2025年12月31日

公开询价货物一览表
	一
	视频会议系统
	　规格参数
	单位
	数量　
	单价
	总价
	品牌参数
	备注

	1
	智能协作终端
	产品尺寸(长宽高)：1953.0mm×91.8mm×1212.0mm
	华为
	IdeaHub K3
	台
	1
	
	
	
	

	2
	灰色落地支架
	灰色可移动支架
	华为
	WB1M0IDEAHUB08
	套
	1
	
	
	
	

	3
	会议摄像机
	1.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。
2.支持12倍光学变焦。
3.水平视角80°、水平转动范围：+/-110°，垂直转动范围：+/- 30°。
	华为
	Camera 200 4K
	台
	1
	
	
	
	

	4
	高清会议终端
	1. 采用分体式结构。嵌入式操作系统。终端配置1080P30fps对称编解码能力。后续可通过软件升级到双4K30能力。
	华为
	Box 310
	台
	1
	
	
	
	

	5
	无线键鼠套装
	1.连接方式：2.4GHz无线连接（需配备USB接收器），支持蓝牙多模连接。
2.有效距离：在无干扰环境下，稳定操作距离不低于20米。
4.基本性能：键盘应为标准104键或108键全尺寸布局；鼠标分辨率（DPI）应满足日常办公精度要求。
	
	
	套
	1
	
	
	
	

	6
	智慧投屏器
	　
	华为
	HWA-01
	个
	1
	
	
	
	

	二
	音频扩声系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	技术参数：
1.类型：8"二分频全频音箱
2.标称阻抗：8Ω
3.额定功率：150W
4.峰值功率：450W
5.频响范围：90Hz-20KHz (-10dB)
6.灵敏度：96dB/1W/1M
7.声压级：118dB连续,124dB峰值
8.覆盖角度（HxV）：110°x 55°
9.喇叭单元：LF:1x8"单元；HF:1x1.5"钛膜
10.保护：过压过流保护
11.箱体：15mm 桦木夹板，黑色水性环保喷漆；钢网加装防尘海绵
12.尺寸(WxHxD)：260x420x240mm
13.净重：6KG
	海威
	HA-E708
	只
	2
	
	
	
	

	2
	壁挂支架
	技术参数：
1.最大承重:≤ 40 Kg
2.水平角度:-40°~+40°
3.垂直下倾角度:-5°~+35°
4.离墙最远距离:100 mm                        
5.安装孔距离：5cm-13cm
6.外观:黑色
7.材质:冷轧钢板
8.适用范围:壁挂音箱
9.尺寸(宽x高x深):150 x 150 x 100 mm
10.净重(1只): 0.83kg
	国产
	GU40Ⅱ
	个
	2
	
	
	
	

	3
	专业功放
	技术参数：
1.类型：D类功放
2.额定功率：2×250W/8Ω、2×370W/4Ω
3.桥接功率：750W
4.频率响应：20Hz-20kHz, ±0.5dB
5.灵敏度：0.775V
6.信噪比：≥105dB
7.失真度（THD）：≤0.03%
8.阻尼系数（f=1KHz 8Ω）：＞240
9.转换速率：15V/uS

	海威
	HA-DH250
	台
	1
	
	
	
	

	4
	调音台
	技术参数：
1.输入通道：10路MIC+1组立体声
2.输出通道：1组立体声+2路编组+2路辅助
3.幻象电源：48V
4.频率响应：20Hz-20KHz(+3dB)
5.信噪比：>90dB
6.总谐波失真：0.03%
7.最大输入水平：22dB
8.最大输出电平：19dBu(1kwTHD=0.5%)
9.输入灵敏度：MIC输入:60dB LINE输入:20dB
10.输出均衡：七段图示均衡可调（高:12KHz/±15dB 中:250Hz/-8KHz/+15dB 低:80Hz/±15dB）
11.线路输入增益范围：10dB-+20dB
12.耳机最大输入水平：19dBu/150Ω(+25dBm)
13.电源供电：100-240V 6A 250V

	海威
	HA-M12PR
	台
	1
	
	
	
	

	5
	音视频信号处理服务器
	技术参数：
1.输入通道：4路平衡输入， Mic/line level
2.输出通道：4路平衡输出，line level
3.信号处理：32-bit  300MHz
4.音频延迟：< 2.8ms
5.数模转换：24-bit
6.输入阻抗：11.5KΩ
7.输出阻抗：150Ω
8.音频接口：3.81 mm 凤凰插, 12-pin
9.最大输入电平：17dBu/Line, -7dBu/Mic
10.幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道配置
11.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line；20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic
12.THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line；-86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic
13.信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line；95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic
14.USB：Micro-B type, 免驱
15.RS232：串口通信
16.TCP/IP网口：RJ-45
17.供电范围：AC100V～240V  50/60Hz
18.工作温度：-20℃～60℃
	海威
	HA-M0404
	台
	1
	
	
	
	

	6
	反馈抑制器
	技术参数：
1.输入最大电平：+20dBu
2.输出通道最大电平：+20dBu
3.总谐波失真+噪声： <0.0025%
4.最小固定延时：<2ms
5.电源：~220V/50Hz
	海威
	HA-FC202
	台
	1
	
	
	
	

	7
	无线话筒
	技术参数：
1.频率范围：640-690MHz
2.调制方式：宽带FM
3.频道数：200频道
4.信噪比：＞80dB
5.总谐波失真：＜0.05%
6.灵敏度 ：-46 dBV/Pa
7.发言功耗：<130mA@3.7V
8.待机功耗：<50mA@3.7V
9.发射功率：10dBm
10.话筒杆长度：360mm
11.信号覆盖范围：80米
	海威
	HA-MW808ZE
	套
	1
	
	
	
	

	8
	天线放大器
	功能特点：
1.具有高清LCD显示屏。
2.支持12dB可调的射频信号电平。
3.支持链接5台无线接收机组成大型系统。
4.具有RF电平过载LED及时监察射频信号的质量。

分配器参数：
1.频率：450-970MHz
2.阻抗：50欧姆
3.通道：2×5（10路）输出
4.显示方式：LED
5.接口：B型母座
6.增益：+6dB
7.3阶互调截取点 ：+38dBm（典型）
8.增益:平坦度 ：+1dB
9.电源输出：DC4*1A
10.输入电源 ：AC100-260VAC/T2A  47-63Hz

天线参数：
1.频率：U段 460-970MHz
2.显示方式：液晶显示
3.调控开关：轻触开关
4.接口：B型母座
5.输出阻抗：50欧姆
6.增益（最大）：12dB（典型）
7.辐射最强角度：0-180
8.整合数控可调：-6-12dB
9.3阶互调截取点：+45dBm（典型）
10.增益平坦度：+1dB，全频段
11.电源：+9V至12V（典型），150mA
	海威
	HA-MW10FB
	套
	1
	
	
	
	

	9
	电源管理服务器
	技术参数：
1.工作电压：90-267V
2.最大总功率：5000W
3.单路最大功率：2500W
4.插座：磷铜
	海威
	HC-SP802RC
	台
	1
	
	
	
	

	三
	辅助材料
	　设备配套材料、线材等
	　
	　
	项
	1
	
	
	
	



注：
1) 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2) 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3) 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。
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参与人名称（公司全称）：XXXX
参与人授权代表：XXXX
此封面应作为报价响应文件封面
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致：XXX学校
    根据贵学校编号为         项目名称为       的公开询价邀请，本签字代表         （全名、职务）正式授权并代表我方              （参与人公司名称）提交下述文件。
(1) 报价一览表
 (2) 参与人资质证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。
2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。
5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料
6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

      
      
参与人（公司全称并加盖公章）：                       
参与人授权代表签字：                 
电  话：                  （手机号码）
日  期：     年    月    日


2、报价一览表
参与人：（公司全称并加盖公章）                   项目编号：
货币单位：
	一
	视频会议系统
	　规格参数
	单位
	数量　
	单价
	总价
	品牌参数
	备注

	1
	智能协作终端
	产品尺寸(长宽高)：1953.0mm×91.8mm×1212.0mm
	华为
	IdeaHub K3
	台
	1
	
	
	
	

	2
	灰色落地支架
	灰色可移动支架
	华为
	WB1M0IDEAHUB08
	套
	1
	
	
	
	

	3
	会议摄像机
	1.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。
2.支持12倍光学变焦。
3.水平视角80°、水平转动范围：+/-110°，垂直转动范围：+/- 30°。
	华为
	Camera 200 4K
	台
	1
	
	
	
	

	4
	高清会议终端
	1. 采用分体式结构。嵌入式操作系统。终端配置1080P30fps对称编解码能力。后续可通过软件升级到双4K30能力。
	华为
	Box 310
	台
	1
	
	
	
	

	5
	无线键鼠套装
	1.连接方式：2.4GHz无线连接（需配备USB接收器），支持蓝牙多模连接。
2.有效距离：在无干扰环境下，稳定操作距离不低于20米。
4.基本性能：键盘应为标准104键或108键全尺寸布局；鼠标分辨率（DPI）应满足日常办公精度要求。
	
	
	套
	1
	
	
	
	

	6
	智慧投屏器
	　
	华为
	HWA-01
	个
	1
	
	
	
	

	二
	音频扩声系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	技术参数：
1.类型：8"二分频全频音箱
2.标称阻抗：8Ω
3.额定功率：150W
4.峰值功率：450W
5.频响范围：90Hz-20KHz (-10dB)
6.灵敏度：96dB/1W/1M
7.声压级：118dB连续,124dB峰值
8.覆盖角度（HxV）：110°x 55°
9.喇叭单元：LF:1x8"单元；HF:1x1.5"钛膜
10.保护：过压过流保护
11.箱体：15mm 桦木夹板，黑色水性环保喷漆；钢网加装防尘海绵
12.尺寸(WxHxD)：260x420x240mm
13.净重：6KG
	海威
	HA-E708
	只
	2
	
	
	
	

	2
	壁挂支架
	技术参数：
1.最大承重:≤ 40 Kg
2.水平角度:-40°~+40°
3.垂直下倾角度:-5°~+35°
4.离墙最远距离:100 mm                        
5.安装孔距离：5cm-13cm
6.外观:黑色
7.材质:冷轧钢板
8.适用范围:壁挂音箱
9.尺寸(宽x高x深):150 x 150 x 100 mm
10.净重(1只): 0.83kg
	国产
	GU40Ⅱ
	个
	2
	
	
	
	

	3
	专业功放
	技术参数：
1.类型：D类功放
2.额定功率：2×250W/8Ω、2×370W/4Ω
3.桥接功率：750W
4.频率响应：20Hz-20kHz, ±0.5dB
5.灵敏度：0.775V
6.信噪比：≥105dB
7.失真度（THD）：≤0.03%
8.阻尼系数（f=1KHz 8Ω）：＞240
9.转换速率：15V/uS

	海威
	HA-DH250
	台
	1
	
	
	
	

	4
	调音台
	技术参数：
1.输入通道：10路MIC+1组立体声
2.输出通道：1组立体声+2路编组+2路辅助
3.幻象电源：48V
4.频率响应：20Hz-20KHz(+3dB)
5.信噪比：>90dB
6.总谐波失真：0.03%
7.最大输入水平：22dB
8.最大输出电平：19dBu(1kwTHD=0.5%)
9.输入灵敏度：MIC输入:60dB LINE输入:20dB
10.输出均衡：七段图示均衡可调（高:12KHz/±15dB 中:250Hz/-8KHz/+15dB 低:80Hz/±15dB）
11.线路输入增益范围：10dB-+20dB
12.耳机最大输入水平：19dBu/150Ω(+25dBm)
13.电源供电：100-240V 6A 250V

	海威
	HA-M12PR
	台
	1
	
	
	
	

	5
	音视频信号处理服务器
	技术参数：
1.输入通道：4路平衡输入， Mic/line level
2.输出通道：4路平衡输出，line level
3.信号处理：32-bit  300MHz
4.音频延迟：< 2.8ms
5.数模转换：24-bit
6.输入阻抗：11.5KΩ
7.输出阻抗：150Ω
8.音频接口：3.81 mm 凤凰插, 12-pin
9.最大输入电平：17dBu/Line, -7dBu/Mic
10.幻象电源：+48VDC, 6.5mA, 每通道配置
11.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line；20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic
12.THD+N：-90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line；-86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic
13.信噪比：105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line；95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic
14.USB：Micro-B type, 免驱
15.RS232：串口通信
16.TCP/IP网口：RJ-45
17.供电范围：AC100V～240V  50/60Hz
18.工作温度：-20℃～60℃
	海威
	HA-M0404
	台
	1
	
	
	
	

	6
	反馈抑制器
	技术参数：
1.输入最大电平：+20dBu
2.输出通道最大电平：+20dBu
3.总谐波失真+噪声： <0.0025%
4.最小固定延时：<2ms
5.电源：~220V/50Hz
	海威
	HA-FC202
	台
	1
	
	
	
	

	7
	无线话筒
	技术参数：
1.频率范围：640-690MHz
2.调制方式：宽带FM
3.频道数：200频道
4.信噪比：＞80dB
5.总谐波失真：＜0.05%
6.灵敏度 ：-46 dBV/Pa
7.发言功耗：<130mA@3.7V
8.待机功耗：<50mA@3.7V
9.发射功率：10dBm
10.话筒杆长度：360mm
11.信号覆盖范围：80米
	海威
	HA-MW808ZE
	套
	1
	
	
	
	

	8
	天线放大器
	功能特点：
1.具有高清LCD显示屏。
2.支持12dB可调的射频信号电平。
3.支持链接5台无线接收机组成大型系统。
4.具有RF电平过载LED及时监察射频信号的质量。

分配器参数：
1.频率：450-970MHz
2.阻抗：50欧姆
3.通道：2×5（10路）输出
4.显示方式：LED
5.接口：B型母座
6.增益：+6dB
7.3阶互调截取点 ：+38dBm（典型）
8.增益:平坦度 ：+1dB
9.电源输出：DC4*1A
10.输入电源 ：AC100-260VAC/T2A  47-63Hz

天线参数：
1.频率：U段 460-970MHz
2.显示方式：液晶显示
3.调控开关：轻触开关
4.接口：B型母座
5.输出阻抗：50欧姆
6.增益（最大）：12dB（典型）
7.辐射最强角度：0-180
8.整合数控可调：-6-12dB
9.3阶互调截取点：+45dBm（典型）
10.增益平坦度：+1dB，全频段
11.电源：+9V至12V（典型），150mA
	海威
	HA-MW10FB
	套
	1
	
	
	
	

	9
	电源管理服务器
	技术参数：
1.工作电压：90-267V
2.最大总功率：5000W
3.单路最大功率：2500W
4.插座：磷铜
	海威
	HC-SP802RC
	台
	1
	
	
	
	

	三
	辅助材料
	　设备配套材料、线材等
	　
	　
	项
	1
	
	
	
	



注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。
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3、参与人还应提供的材料

参与人需要提供以下材料：
1、 营业执照复印件
2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4、 自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)
5、 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
6、 其他相关材料。
7、 项目施工方案、后期服务承诺书


以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封
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