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项目名称：教师教育能力发展中心项目
 
公开询价邀请函
[bookmark: _Hlk10840310]重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对教师教育能力发展中心项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。
一、项目说明
1. 项目编号：IFS-2026024
2. 项目名称：教师教育能力发展中心项目
3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
4. 参与人资格标准： 
本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。
（1） 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
（2） 参与人为代理商的，则必须具有设备厂家针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
（3） 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
（4） 参与人应具有提供教师教育能力发展中心设备服务的资格及能力。
（5） 参与单位应成立3年以上，自2023年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
5. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：蒲涛，电话：13108925952。
6. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台、☑按规定时间送达或邮寄。
7. 报价响应文件递交截止时间：2026年06月20日下午16:00前（以参与人快递邮寄到达时间为准，邮寄时应提前告知）。
8. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室
联系人：蒲涛；联系电话：13108925952
9. [bookmark: _Hlk97917519]参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
  项目联系人：蒲涛，电话：13108925952
  后勤部监督人：门树亮，电话：13133833090
10. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。
踏勘地点：重庆市外语外事学院綦江校区
踏勘时间：上午8：30-12：00，下午14：30-16：00
踏勘联系人：邓菂  电话：185 8087 1317
11. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。
投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知
1. 所有项目均以人民币报价；
2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
三、售后服务要求
1. 质保期:24个月
2. 应急维修时间安排：
3. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
4. 维修服务收费标准：
四、确定成交参与人标准及原则：
1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。




重庆外语外事学院
2026年06月15日
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	序号
	物料名称
	[image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=][image: http://pv.zol.com.cn/images/pvhit0001.gif?t=1393409636421316&subcat=34&vuserid=&http://detail.zol.com.cn/index.php?c=SearchList&keyword=%D1%C5%C2%ED%B9%FE&ip_ck=5M+D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=&lv=1393408447&vn=1&sr=1440x900&sc=32&fl=10.0&ti=%E3%80%90%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88NS-333%E3%80%91%E6%8A%A5%E4%BB%B7_%E5%8F%82%E6%95%B0_%E5%9B%BE%E7%89%87_%E8%AE%BA%E5%9D%9B_YAMAHA%20NS-333%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%E9%9F%B3%E7%AE%B1%E6%8A%A5%E4%BB%B7-ZOL%E4%B8%AD%E5%85%B3%E6%9D%91%E5%9C%A8%E7%BA%BF&se=937d0c6f86f2ae1f0cbea9b4ba56d3da&uv=202.202.192.133&cv=23meaj6l1g58r2btd2l&zmac=0&manuid=0&ldt=&mzcv=/html/body/div%5b2%5d/div%5b2%5d/form/div/ol/li%5b24%5d/div%5b2%5d/div/a/&mztext=%E9%9B%85%E9%A9%AC%E5%93%88%20NS-333&third_ip_ck=5M%20D4vvxj7QuMzgyNTE2LjEzOTg1MDU4MTc=]规格型号
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	微格教学系统
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1. 摄像机选择：支持添加教学行为追踪摄像机并对摄像机镜头和焦距进行控制，实现对授课教师、受训学员、板书要点的自动跟踪拍摄和切换。
2. 录制质量：提供720P和1080P视频显示格式可选，支持教学课件（屏幕）与教学实景（摄像机画面）的同步录制和外接麦克风声音的同步录入。
3. 录制模式：支持常态记录模式、教学情景电影模式、专家导播模式。常态记录模式下，可手动选择版式和画面，可接入所有类型摄像机；教学情景电影模式下，录制画面始终为单屏显示，并自动跟随教学场景切换屏幕画面和跟踪摄像机画面；专家导播模式下，可通过手动导播软件进行画面的选择和切换。
4. 录制版式：支持1屏、2屏（均分屏幕、一大一小、画中画）、3屏等多种画面布局，用户可自定义版式和画面。
5. 画面选择：支持课件主屏画面、教师全景（教态）画面、教师特写（微表情）画面、学生全景（课堂反应）画面、学生特写（个体表现）画面共5路可视化信号的选择和切换，支持设定自动导播画面进行预览和选择。
6. 录制方式：支持多种方式开启录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP的“录制”按钮。
7. 手动导播：支持通过手动导播软件实现摄像机画面、大屏画面的手动切换及分屏展示，可实现如下功能：
功能1——默认7种画面布局，包含双画面、三画面和五画面，支持通过布局快照新增画面布局；
功能2——支持对网络摄像机画面进行上下左右移动和放大、缩小等操作，支持对已预置的机位进行一键切换和修改保存；
功能3——支持开启【观摩推流直播】和【技能训练课程录制】，可通过历史记录查看录制的视频，可查看录制时间、文件大小和时长，支持下载到本地。
8. 录播课堂：支持教学互动终端绑定录播平台，支持通过录播平台发起技能训练视频录制和直播，录制的视频可保存在平台中。
二、微格教学技能演练与反思系统
1. 中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语教学的要求。
2. 屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录制、广播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息。
3. 软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。
4. 全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
5. 移动端无线投屏：支持不少于16路终端设备同时接入教学互动终端，支持AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。
6. 摄像机机位预置：支持添加网络摄像机并设定不少于20个预置机位，支持一键快速切换预置机位并进行画面的放大、缩小、上下左右移动等操作。
7. 手写板投屏：支持不少于60台手写板通过Wifi同时连接教学互动终端，手写板书写笔迹可实时呈现在显示屏，支持对手写板画面进行旋转、清屏、移除等操作。
8. 文件读取：系统支持查看U盘、云盘、内置硬盘和遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，可实现如下功能：
功能1——支持将外接U盘中的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；
功能2——支持通过截屏和录制将存储在图库（U盘、云盘、内置硬盘）中的图片、视频直接上屏展示；
功能3——支持通过遥控器APP将手机/平板中的图片、视频、文档等本地文件上传至教学互动终端展示，支持通过遥控器APP使用手机/平板的相机拍摄照片或录制视频上传至教学互动终端展示；
功能4——支持将从云空间下载到本地的图片、视频、音频、文档等文件资料直接上屏展示；
功能5——支持将外接U盘中、遥控器APP上传的或云空间下载的PPT演示文稿以联动模式或演讲模式进行放映，演讲模式下可实现PPT的动画效果和内嵌视频播放。
9. 设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、云盘、内置硬盘、遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件）、分组（分组端教学互动终端）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名、移动至分组等操作。
10. 画面布局：支持1、2、3、4、6、8、9、16屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等不少于13种默认画面布局），一键点击即可选择相应布局，已设置好的布局具有画面记忆功能，即布局模式更换后，原布局内的设备画面自动存储记忆，不会清屏或更改；Auto布局模式下可自动适应多种画面布局。
11. 界面布局：支持全屏模式、显示工具条模式和研讨模式。全屏模式下，工具条自动隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具条会继续隐藏；显示工具条模式下，支持工具条显示在左边或右边；研讨模式下，自动隐藏切屏按钮，可选择在屏幕左边或右边始终显示设备缩略图，可将设备画面、文件画面、分组画面等快速上屏展示。
12. 一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持将存储在外接U盘、云盘或内置硬盘中的图片下载到本地。
13. 微课（技能片段）录制：支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在外接U盘、云盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；支持多种方式开启微课录制，如教学互动终端的“录制”按键、屏幕工具条的“录制”按钮和遥控器APP中的“录制”按钮。
14. 白板批注：系统提供画笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，可实现如下功能：
功能1——支持普通画笔和荧光画笔书写，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度；
功能2——支持板擦手势擦除或滑动擦除当前书写内容；支持一键清空、撤销或重做；
功能3——支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，讲解模式下可将当前显示区域截取到白板中，支持截取多张图片和置顶某张图片；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；
功能4——支持白板界面下的随写板书写，可悬浮于屏幕画面的上层显示，并自由拖拽显示位置和显示比例，支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作；
功能5——支持添加多页白板并进行上下翻页，可同时预览多页白板的缩略图，最多可添加至50页；支持一键清空当前创建的所有白板；
功能6——支持批注内容、白板书写内容保存至本地或上传至云空间，支持调取二维码用于扫码下载当前界面的截图。
15. 推拉流：支持RTMP协议推流，可实时将技能演练画面、声音通过互联网直播，最多可完成16路投屏设备画面同步直播到互联网；同时还可支持拉流观看直播，将远端服务器已有的直播内容，通过教学互动终端进行拉流播放；用户可预置多个推流、拉流地址。
16. App应用：支持第三方应用程序嵌入式安装在教学互动终端，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成模拟课堂教学互动过程。
17. Web应用：支持添加第三方Web端网页链接，可在屏幕端展示最多16个网页界面。
18. 欢迎主题：系统内置不少于14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到分组端显示。
19. 扫码带走：支持将截屏的图片和录制的视频通过扫描二维码或下载链接保存到客户端，用户可选择公网模式或局域网模式，在教学互动终端接入互联网或断开互联网时均可生成二维码。
20. 设备监测：支持查看教学互动终端的内存、CPU、硬盘、网络等使用情况，还可支持详细查看视频质量和声音质量。
21. 音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。
22. 反向控制：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的Windows电脑进行反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows设备进行反向控制操作，同时还支持在遥控器APP端或通过教学互动终端外接的鼠标进行反向控制。
23. 安全策略：支持设置随机PIN码和固定PIN码，移动端设备无线投屏或使用遥控器APP时均需输入对应的PIN码；还可支持设置管理员密码和密码提示信息，每次进入“设置”界面均需要输入管理员密码。
24. 个性化设置：支持修改教学互动终端名称、设置开机画面壁纸、选择默认屏幕布局、开启辅助控制和首页展示遥控器APP二维码等功能。
三、微格教学互动反馈与评估系统
1. 受训者上课登录：支持受训教师通过微信扫描二维码进行登录；支持受训教师输入账号和密码进行登录；支持受训教师以访客模式进行登录。
2. 开启微格训练本地课堂：支持按照科目和班级开始上课，模拟学生可使用反馈器、手写板和微信小程序参与对应班级的互动。
3. 创建微格训练临时课堂：支持受训教师以访客模式创建临时课堂，模拟学生无需登录账号即可通过微信小程序参与互动。
4. 反馈器互动：支持模拟学生反馈器手动签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题的重复作答，系统自动生成多次答题的柱状图对比数据，支持受训教师端发起投票、挑人、抢答功能。
5. 手写板互动：支持模拟学生手写板开机后自动连接教学互动终端并自动签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、手写题的作答，支持受训教师端发起投票、挑人、抢答功能。
6. 微信小程序互动：支持模拟学生通过微信扫描二维码进入课堂并完成签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、简答题的作答，支持受训教师端发起投票、挑人功能。
7. 云空间：支持将存储在云平台的文件上屏展示、下载到本地或进行删除，文件内容可包含图片、视频、音频和文档，并具备1GB存储空间；支持在下载列表界面一键清空当前下载的文件。
8. 微格训练课程报告：支持对模拟学生签到信息、发起答题数量、出勤率、答题正确率进行统计，支持受训教师通过答题列表查看答题柱状图、查看题目和修改正确答案。
9. 受训教师微信助手：支持使用受训教师端小程序发起单选题、多选题、判断题、算术题、手写题、简答题的作答和投票、挑人、抢答功能；还支持查看本地课堂和临时课堂的统计数据，本地课堂统计可按年度查看对应班级和课程的课节列表、课程报告，临时课堂统计可按周、月、季度和学年查看课程报告。
四、微格教学协同观察与诊断系统
1. 双屏显示：支持1个教学互动终端外接2个显示屏，显示模式包含镜像模式、扩展模式两种显示效果。镜像模式下，主副屏显示同样画面；扩展模式下，可实现如下功能：
功能1——支持在主屏通过手势向左、右划动将当前任意一个显示画面拖至副屏，向下划动可将拖至副屏的画面下屏，也可点击主屏画面右下角快捷键实现同样效果；
功能2——支持在主屏将设备画面、分组画面、U盘/云盘/内置硬盘/遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，发布到副屏展示，并支持单屏显示或Auto模式显示，Auto模式下最多可支持4组内容进行对比展示；
功能3——支持主副屏的PPT联动，在主屏显示PPT内容时可一键开启联动模式，PPT每翻至下一页，副屏即自动显示PPT上一页内容。
2. 协同观察分组互动：支持指导教师端创建观察评议合作组，自动生成入组验证码，在分组端手动输入验证码即可加入合作组，可实现如下功能：
功能1——针对已加入合作组的分组端，可设定开机广播；
功能2——支持将【指导教师】端画面一键广播到全部分组或单独广播到指定分组；
功能3——在广播状态下，分组端可选择暂离广播或接收广播；
功能4——可同时抓取多个分组端画面到【指导教师】端对比展示，并支持广播至所有分组端；
功能5——可将任意一个分组端画面，推送到其他分组端，同时支持批注操作。
3. 文件发送：支持将指导教师端的图片、视频、Office文档等文件资料发送到分组端，可实现如下功能：
功能1——支持在指导教师端查看U盘/云盘/内置硬盘/遥控器APP上传的本地文件和云空间下载文件，并发送到全部分组或指定分组；
功能2——支持在指导教师端一键截屏当前屏幕画面，并发送到全部分组或指定分组；
功能3——支持将指导教师端白板书写或批注状态下的画面发送到全部分组或指定分组。
4. 分组屏管控：支持指导教师端对所有分组端发送一次性指令，如开始录制、结束录制、清空接收文件、息屏、唤醒、重启、关机、界面布局调整、音量调节等操作。
5. 协同批注：在指导教师端广播状态下进行批注或白板书写时，所有分组端可同步进行批注和白板书写，支持画笔、板擦、撤销、重做等功能。
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	控制终端
	1.天线类型：内置天线；
2.操作系统：Android；
3.CPU：Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU@2.20GHz；
4.RAM：8GB；
5.内置硬盘：标配128GB，可扩展到1TB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用；
6.按键：电源键 *1，录制键 *1；
7.HDMI接口：具备2个HDMI输入接口，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入；具备2个HDMI输出接口，支持输出到2个不同的大屏端；
8.影音接口：LineIn*1，支持麦克风的连接；LineOut*1，支持音箱的连接；
9.USB接口：具备3个USB Type-A接口，支持U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入；具备1个USB Type-B接口，支持连接电脑安装驱动；
10.内置无线AP：教学互动终端内置无线AP模块，WiFi支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；工作频段：2.4GHz和5GHz；最大无线速率：1.3Gbps；
11.网络接口：具备3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口，支持WAN口外接网线接入互联网，或LAN口外接网线输出网络数据；
12.网络工作模式：支持无线路由器、无线交换和网络终端三种模式；
13.HDMI输出适配：支持多种显示分辨率，教学互动终端可自动适配HDMI外接的大屏端分辨率，最高支持3840*2160分辨率。
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	智慧黑板
	1.98英寸智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，主副屏幕中间无单独边框阻隔，过渡平滑，在同一平面。含插拔式电脑。插拔式电脑能采用符合标准协议的80pin OPS接口，具有WIFI天线≥2根。CPUIntel I5十代；内存≥8G DDR4；存储空间≥256G SSD固态硬盘。
2.接口:至少具备独立非外扩展6个USB 3.0接口及HDMI×1、LAN×1、DP×1、Type-c×1、MIC-IN×1、LINE-OUT×1等。
3.出厂预装操作系统及办公软件；预装弹窗拦截功能软件，对广告弹窗实现一键拦截，支持查看各软件弹窗拦截次数、拦截记录等；
4.整机采用金属材质外壳，副机具有磁吸附功能。整机尺寸：长度≥4500mm 。中央主屏幕显示采用≥98英寸超高清液晶屏；整机两侧黑板屏幕均支持粉笔直接书写。
5.A规屏幕，UHD超高清LED液晶屏；分辨率≥3840×2160；亮度≥350cd/m²；屏幕比例:16:9;屏幕亮度均匀性≥70%；
6表面钢化玻璃检测符合GB15763.2-2005要求，表面应力≥95MPa，耐200度温差等性能。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
7. Windows 系统中支持20-40点触控，Android系统中支持 20点触控，全通道支持同时多人书写，20点同时书写速度同样快，且能实现多点缩放，旋转图片；支持手势识别，支持书写、息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
8.支持视频动态批注功能，支持对 Word、图片、PPT、PDF 等各种文档进行批注，并可一键保存至白板。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
9.整机前置接口（非转接）均具备图文标识，≥1 路 HDMI、≥1 路 Type-C（支持音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接设备可调用交互设备麦克风、音响、摄像头数据等）、≥1 路 TOUCH-USB 接口、≥3 路双通道 USB3.0（接口支持Windows及Android双系统读取功能）。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
10.前置多个常用功能物理按键，包含但不限于：电源、声音±、设置、节能、信号源、一键还原等按键；电源按键(三合一键)，将弹出功能菜单，可选择进入节能模式，关闭一体机，开/关内置电脑。
11.触控技术：电容触控；屏幕贴合方式：全贴合。
12.支持按键和触摸来调节声音与设置声音模式，输出设备。声音模式包含但不限于:标准、新闻、音乐等。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
13.产品蓝光辐射能量符合A++级性能要求，色域覆盖率（NTSC）≥90%。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
14.整机支持多设备接驳融合，支持同时连接多个外接设备，且各设备问互不干扰，通过切换信号通道即可进行对应设备的使用；信号通道，支持红外遥控控制功能切换、物理按键控制功能切换。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
15.内置安卓系统配置不低于：安卓11.0；运行内存：4G；存储32G；
16.机身侧面端口不少于：RS232×1、HDMI ×2、Touch USB ×1、USB 3.0×1、USB 2.0 ×1、TF Card ×1、VGA×1 、LAN IN ×1；板载1000M 以太网及支持OPS 1000M以太网连接；整机只需一根网线即可实现Windows和Android双系统的上网需求。
17.手势板擦:当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容;支持≥45步撤销 /重复，可撤销或恢复白板的任何内容。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
18.整机前置红外接收头，配套遥控器，具有但不限于：开关机、图像、静音、音量±、确定、退出、主页、菜单、数字键0-9、HDMI、上一页、下一页、内置电脑等按键，提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
19.有线网络：支持打开/关闭有线网络，界面下可查看 MAC 地址、IP 地址等信息，自动获取IP 地址默认为开启状态，关闭自动获取后可手动修改 IP 地址、子网掩码等参数。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
20.无线网络：打开无线网络开关按钮，会自动获取显示可用无线网络。热点：热点分为2.4 /5G热点，可更改对应热点的名称、安全性、密码等参数。蓝牙：可进行蓝牙配对，实现蓝牙传输功能。无线连接工作距离≥13m；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
21.前置红外接收头，支持红外遥控控制功能、物理按键控制功能，支持0SD触控菜单控制功能，支持五指识别触摸一键关闭背光功能。
22.无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览、多媒体放映、任意页面批注擦除等。响应文件中提供具有CNAS/CMA认证标识的检测报告复印件，加盖投标人公章。
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	4K智能摄像机
	硬件指标：
1.整体设计：采用物理云台式双镜头一体化设计，支持4K图像采集，支持≥3840*2160分辨率视频输出，单路镜头配备1/2.8英寸CMOS传感器；
2.硬件接口：支持≥1路HDMI、≥1路 LINE IN 3.5mm音频接口、≥1路RJ45接口（支持POE功能）、≥1路 USB3.0接口、≥1路3G-SDI接口、≥1路RS-232 IN接口、≥1路RS-232 OUT 接口；
3.储存：内置TF卡槽；
4.功耗：<15W；
5.信噪比：≥50dB；
6.特写摄像机技术要求：
1）图像传感器：1/2.8 CMOS；
2）光学变焦：≥20倍；
3）视场角：59.5°~2.9°； 
4）聚焦系统：自动、手动、PTZ触发；
5）曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先； 
6）水平范围：-130°~+130°；
7）垂直范围：-30°~+90°；
8）预置位数量：≥64个；
7.全景摄像机技术要求
1）图像传感器：1/2.8英寸 CMOS传感器；
2）焦距：≥8mm定焦；
3）视场角：水平视场角≥94°，垂直视场角≥62°；
软件指标：
1.支持分布式前端采算一体化复用技术，无须借助额外的终端或摄像设备即可实现直录播数据的采集和学情数据的前端计算；
2.支持以特定代码形式向平台实时报送结果，最大限度减少网络冗余，提升系统效能；数据统计形式设备无需借助平台及外部设备情况下，支持以web页面访问方式查看学生的学情分析维度的数据统计；
▲3.支持通过课堂数据的实时采集和面部关键点标记计算获取头部姿态的数据。并可自定义时间跨度节点进行状态抓拍，同时生成实时波形曲线为学情分析提供数据支撑，学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析。
▲4.提供学情分析每个时间节点中实到人数和听课人数统计，根据教学反馈，生成分析图表。
5.支持设备管理功能；设备名称、设备运行状态、注册方式、注册时间；产品类别添加编辑删除操作功能应用。
▲6.支持巡检功能，巡检人、巡检状态、资产、位置、巡检时间、按照巡检编号进行导入导出功能。
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	4K智能摄像机
	硬件指标：
1.整体设计：采用物理云台式双镜头一体化设计，支持4K图像采集，支持≥3840*2160分辨率视频输出，单路镜头配备1/2.8英寸CMOS传感器；
2.硬件接口：支持≥1路HDMI、≥1路 LINE IN 3.5mm音频接口、≥1路RJ45接口（支持POE功能）、≥1路 USB3.0接口、≥1路3G-SDI接口、≥1路RS-232 IN接口、≥1路RS-232 OUT 接口(提供产品接口图片）；
3.储存：内置TF卡槽；
4.功耗：<15W；
5.信噪比：≥50dB；
6.特写摄像机技术要求：
1）图像传感器：1/2.8 CMOS；
2）光学变焦：≥20倍；
3）视场角：59.5°~2.9°； 
4）聚焦系统：自动、手动、PTZ触发；
5）曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先； 
6）水平范围：-130°~+130°；
7）垂直范围：-30°~+90°；
8）预置位数量：≥64个；
7.全景摄像机技术要求
1）图像传感器：1/2.8英寸 CMOS传感器；
2）焦距：≥8mm定焦；
3）视场角：水平视场角≥44°，垂直视场角≥25°；
软件指标：
1.教师跟踪功能：内置跟踪算法，无需单独安装定位主机或佩戴辅助定位设备即可实现自动跟踪，采用面部身形移动光流扫描功能。支持教师跟踪界面可视化管理功能；
可以设置不规则的有效区域，排除部分区域对教师定位的影响与干扰；
2.图像运动检测：教师定位支持图像运动检测算法，支持根据教师的教学活动进行跟踪拍摄，支持自动聚焦；
3.图像跟踪策略：图像跟踪策略支持规则自定义设置，无需借助平台及外部设备情况下，支持以web页面访问方式进行设置；
4.识别跟踪区域设定：支持根据讲台教学区域自定义教师移动区域的设置；
5.教师离开讲台区域设定：支持根据图像运动检测算法判断教师是否离开讲台；
6.摄像机云台控制设定：支持通过web页面访问配置云台跟踪速度和推焦的速度；
7.导播规则与场景切换：可以实现对教师摄像机导播规则/场景的切换；
8.教师考勤分析模块：教师考勤分析模块通过课前接收教务系统或数据中台的教师信息，在考勤时段对视频进行实时统计分析，支持对教师出勤状态统计分析（提供教师出勤状态统计界面截图复印件,加盖投标人公章）。
9.支持与教务系统对接，同步课表实时数据信息，按照课表数据信息实现课堂教学全过程教师图像采集；提供对接承诺函加盖制造厂商公章。
10.设备运维：设备可以实现极简式运维，支持集控式系统升级操作，也可以进行手动升级操作。
11.支持远程物联管理，运维管理运维编号、资产类型、微信公众号通知；故障编号、故障类型、创建人、批量导入导出功能；提供软件界面截图复印件,加盖投标人公章。
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	音频处理器
	1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；
3. 集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；
4. 2路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭
5. 3路单声道Line-IN输入；
6. 3路单声道Line-OUT输出；
7. 6路平衡输入可做16段EQ处理；
8. 智能混音功能：根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，确保声音的清晰度；
9. 抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。抗混响等级可调；
10. 具备一键调试功能：短按一下主机上的复位键，根据检测的声场数据，麦克风和音箱的数据自动配置相应的设备参数模板；
11. 具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；
12. 可通过网口进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数；
13、信号处理延时≤5ms（提供第三方检测认证机构出具的具有CMA或CNAS认证的检测报告复印件，加盖投标人公章）
14. 采样率： 48K
15. 采样位数： 32位
16. 动态范围： 90db
17. 环境噪声消除：  稳态噪声消除比：30dB 
18. 频率响应 ： 20Hz-20KHz 
19. 最大增益 ： 59dB 
	台
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	学生全向麦
	灵敏度 -34dB
频率响应 100Hz～16KHz
指向特性 全指向性
信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa
动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL)
最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）
输出信号幅度 2.5Vpp
麦克风 震膜电容咪头
信号处理电路 专用音频信号处理电路
保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护。
安装方式。吸顶式安装，电源电压 48V幻象电源。
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	数字红外无线教学扩声系统
	一、主机（1台）
1.采用数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境，教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象，不受无线电干扰，无电磁辐射。
2.红外主机内置数字红外处理芯片，可实现dirATC--数字红外音频传输及控制技术，符合IEC61603-7数字红外传输国际标准。
3.具有2路RJ45信号网口，可以拓展8只接收器。
4.内置120W数字功放，通过凤凰端子直接连接音箱具有2组频率载波频点，可支持2个无线麦克风同时使用。
5.主机内置USB串口≥2路，支持进行PPT翻页信号传输，具备供电及音频传输双通道，可兼容连接电子锁以及鹅颈麦克风，≥2路线路输入，≥1路线路输出。
6.频率响应:50Hz-20 kHz，信噪比: ＞90dBA，动态范围: ≥85DB，噪声情况下总谐波失真:≤0.04%（投标文件中提供所投产品国家广播电视产品质量监督中心检测报告复印件，加盖投标人公章）
7.具有AFC反馈抑制物理拨纽开关，频点选择物理拨纽开关，自动衰减物理拨纽开关可根据教室的使用情况进行调整。
8.主机具有不低于20个散热孔，以保证机身长期稳定运行，四个基脚定位孔，方便安装固定，机身小巧方便放置，不占用机柜空间，宽深高＜170mmx124mmx43mm。
9.主机内置输出功率可调整。
二、数字红外接收器（2个）
1.与红外主机连接,数字红外无线教学扩声系统传输符合IEC61603-7数字红外传输国际标准。（投标文件中提供数字红外无线教学扩声系统具有ASC认证标识证明文件复印件，加盖投标人公章）
2.单台接收面积：80㎡，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°，无线辐射距离：≥25m
3.带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输。（投标文件中提供所投产品高清彩色图片证明文件，加盖投标人公章）
4.红外线波长≥870nm，电磁辐射符合EN 55032，电磁抗干扰符合EN 55024。
三、数字红外麦克风（2个）
1.采用五通道设计，红外线发射管≥8颗，麦克风接发射红外线波长≥870nm，符合IEC61603-7数字红外传输国际标准。
2.红外无线麦克风和有线麦克风为一体化结构，无线麦克风具备不限于电子锁锁扣等方式的防盗功能。（投标文件中提供所投产品高清彩色图片证明文件，加盖投标人公章）
3.麦克风采用按键式音量加减键，根据老师使用习惯按键调整音量，支持共用音量键实现PPT翻页功能，高效简洁。
4.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头长度≥1.3cm，拾音距离更佳，咪头适配外置防风罩，方便更换，高效卫生。
5.无线麦克风支持PTT功能，实现N+1互动交流功能，具有PPT翻页，MIC，L/M指示灯，可根据教师使用习惯进行切换。
6.无线麦克风可颈挂和手持同时使用，整体长度≥14.5cm，可配置磁吸颈挂绳和磁吸领夹扣，方便拆卸清洗。
7.无线麦克风对节能灯光有良好的抗干扰性， 频率响应 100Hz-20kHz，信噪比 ＞98 dBA，总谐波失真 ≤0.04%。
8.内置可充锂电池（不可拆卸，预防被盗），锂电池容量≥2300mAh，发言时间不低于7小时。
9.无线麦克风咪头与激光笔对立排列，老师可一边讲话同时使用激光笔。▲10.实现师生教学区与观摩区双向互动对话。
四、有线麦克风（1个）
10.红外无线麦克风和有线麦克风为一体化结构，有限麦克风可拆卸，麦克风长度＞59CM，可与无线麦克风进行切换使用，灵敏度 -46dBV/Pa，麦克风频率响应30HZ-20KHz，方向性≥20dB(1kHz) (0°/180°)，等效噪声20dBA (SPL)， 最大声压级125dB (THD<3%)。
11.麦秆做双级软管设计，连接底部和咪头处均可根据使用者习惯进行方向调整。
	套
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	音箱
	单按键设计，一按即可传屏，支持触摸回传、扩展屏显示传输视频、音频和触摸信号，支持4分屏传输，分屏可独立回传。5G频段，传输稳定可靠，功耗低，无需单独供电，传输距离15米，支持Windows7、macOS10及以上操作系统，支持同时连接4台电脑。
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	功放
	60W，两组音源输入，两路话筒输入，一组前置录音输出及A\B组功率输出，反馈/混响功能，话筒/线路的音量实现独立调节，带话筒中控接口，话筒插口自带幻像直流电源。
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	时序电源控制器
	1.支持≥2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作；
3.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭；
4.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置；
5.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用；
6.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W；
7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
8.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制；
9.支持实现远程集中控制；
10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
11.每路动作延时时间：0-999s；
12.电源输出接口：支持≥6路多功能插座；
13.支持单路额定输出电流：15A；
14.支持额定总输出电流：30A；
15.控制输入：支持≥1路RS232串口。
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	啸叫抑制器
	1、专业反馈抑制器，用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所。
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能。
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB。
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用。
6、监测速度：高/中/低可选。
7、输出电平：高/中/低可选。
8、2寸TFT液晶显示屏。
9、密码锁定和解锁功能。
10、中英文语言选择功能。
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	AI全景超清摄像机
	1.自研超低功耗SOC，高性能智能影像，免布线，防水防尘，支持磁吸、桌摆、黏贴、打孔等安装方式。
2.支持10倍混合变焦，AI-ISP智能超清影像算法，暗光下无需开启白光灯也可全彩成像，内置5200mAH电池，保证在断电情况下可以工作2天。
3.双目800万极清像素，最大图像分辨率：≥2560*1440，云台水平转动355°，支持人形跟踪&画中画特写,3D数字降噪。
4.传感器：4MP像素超低照度CMOS，范围：暖光灯距离≥6米（AOR模式最远检测距离30米），镜头：双目，2.8mm@F1.6+ 8mm@ F1.6.
5.视频：压缩标准H.265，帧率：15FPS，压缩码率：超清（2.5K）、极清（1080P）、高清（720P）、标清（360P），支持自动、码率自适应功能。
6.内置高灵敏度麦克风；内置≥1.0W大功率扬声器，支持全双工语音对讲。（提供国家认可的第三方检测机构认证标识的检验（检测）报告复印件，加盖投标人公章）
7.支持啸叫回声抑制，支持智能、常电、AOR一直录模式、专家、省电等工作模式，AOR模式支持24小时持续录音录像，DC5V/2A电源，Type-C接口*1，Micro-CD存储卡*1。
8.内置2Tops@INT8超强算力，支持包裹检测、宠物检测、车辆检测、车牌检测、异声检测报警录像功能设置，支持KWS语音识别、手势识别、精彩抓拍、人脸识别等。
9.支持人形检测,移动检测功能检查，在设定的区域内，有人物出现或目标移动时，能进行报警提示。（提供国家认可的第三方检测机构认证标识的检验（检测）报告复印件，加盖投标人公章）
10.手势识别：支持识别打电话和拍照两种手势，实现自动呼叫app或自动抓拍。
11.KWS语音控制：支持打电话、拍照、救命等语音命令词。
12.支持检测到笑脸时自动抓拍精彩照片，支持报警通知通过手机app推送消息，支持报警声警示及白光灯闪烁。
13.录像存储支持云端、MicroSD卡（最高支持512GB）、手机，4G终身免流，事件30天循环录制，支持PC端大屏进行实时观看，提供3年录像存储云端服务。
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	护眼灯
	1.采用优质光源，一体式防眩侧出光平板灯；额定功率：36W；功率因数：> 0.90；色温：4750K-5250K。
2.平均光束角满足83°±1.0°，以使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，响应文件中提供所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。
3.显色指数：>90(R9>90)；光通量：>3000lm；
4.要求采用高精度、低纹波恒流技术供电；杜绝蓝光危害。
5.595mm*595mm*11mm，厚度100m。
6.产品通过CCC认证，光源灯珠数量不少于230颗保证光源的均匀性，响应文件中提供所投产品CCC认证证书复印件，加盖投标人公章。
7.灯具20000小时光通量维持率需≥98%，响应文件中提供所投产品检测报告复印件，加盖投标人公章。
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	教师桌
	2000mm*750mm*800mm或根据用户要求和根据教室实际大小定做，材质：25mm防火台面板和侧板，采用国家标准E1级及以上环保板材，板材厚度≥16mm，优质五金配件。
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	空调
	制冷量：10000W；制冷消耗功率：3000W；制热量：10000W；制热消耗功率：3000W；风量：1000M3/H；电辅热输入功率：1500W；最大输入功率：5000W；最大输入电流：7A；防触电类别：I。
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	机柜
	600mm*600mm*1200mm（或根据教室实际大小定购），满足实验室功能要求。
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	电脑
	Intel酷睿I5-13400/芯片组：Intel B660/集成EPU芯片/内存：8G DDR4 3200 MHz/硬盘：1T机械硬盘+256GB NVMe M.2 SSD硬盘/高性能集成显卡/21.5寸液晶显示器/键鼠套装。
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	录播主机
	硬件参数：
1.集成模块:采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制、远程互动教学等功能；
2.输入接口:支持≥2路HDMI本地信号采集接口，最高分辨率具备4KP30；
3.输出接口:支持≥4路HDMI本地视频输出接口，最高分辨率具备4KP30，输出视频可实现不同模式显示，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
4.音频采集接口:支持≥10路本地音频信号采集接口，接口类型分别为≥8路吊麦接入,≥2路3.5mm耳机接口立体音输入，吊麦接入支持48V供电；
5.音频输出接口:支持≥2路3.5mm耳机接口立体音输出，支持系统功能模式自由混音输出；
6.控制接口:≥6路本地RS232控制接口；≥6路GPIO接口；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
7.网口:≥6路RJ45网口，其中≥4路支持POE；
8.数据接口：≥1路USB接口；
9.SATA接口支持≥2TB硬盘；
10.编码、解码:支持4K视频的H.264编码；
软件参数：
1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能；
2.支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；
3.支持远程电脑画面采集，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件；
5.系统可同时支持≥4路4K超高清视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑；
6.为了保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
7.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等；
8.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议；
9.支持手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换；
10.为保证视频画面衔接流畅，支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
11.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能；
12.支持软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节；（提供上述功能软件界面截图并加盖制造商公章）
13.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
14.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径；
15.支持教室物联网管控功能，可以控制幕布升/降，麦克风、音箱音量大/小，电动窗帘，多媒体管理等; （提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
16.支持中控管理功能，支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
17.支持自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复；
18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。
	台
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	触摸控制器
	1.整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸，表面平滑抗菌，握持感舒适；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
2.支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用；
3.视频输入：支持≥2路HDMI输入接口，满足多重信号源扩展信号接入应用；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
4.视频输出：支持≥2路HDMI输出接口，满足双屏教学及其他信号源输出应用；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
5.USB接口：支持≥4路USB接口；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
6.音频接口：支持≥1路音频输出接口；
7.控制接口：支持≥1路RS232接口；
8.支持≥2种以上登录开启模式，其中包含账号密码开启、IC卡刷卡开启等。
	台
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	微格教学核心演练控制系统
	1. 支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术；支持教学演练内容区与演练控制功能区嵌套使用，演练控制功能区为恒显状态不因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联，支持功能区操作过程屏蔽去除技术，最大限度减轻由教师的操控环节而影响学生（或观察者）注意力的集中；
2. 支持多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现；
3.  双屏教学功能需支持以下微格教学应用模式：
(1)双屏同显模式，双屏同步显示示范教学内容；
(2)电脑+白板模式，即一屏显示ppt（教案），另外一屏显示白板（用于即时板书或批注讲解），两屏幕在控制屏上呈主副屏或画中画状态显示，老师可灵活点击任一画面窗口即可进行屏幕的标注或白板的书写；
(3)定格飞屏模式，即在双屏条件下点击飞屏，主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现；（此模式便于在技能复盘时对比讲解前后变化）
4. 形成教学行为过程性记录，支持批注视图功能，即自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成微格课堂日志资料汇聚到课堂报告中；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
5. 便捷管理模拟课堂考勤，多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能，考勤状态窗口显示应包括（动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等）数据显示；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
6. 便捷接入受训者或学生设备，无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能，功能区点击投屏按钮可对投屏信号源窗口化选取操作；
7. 支持电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中；
8. 优化板书演练体验，支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作；
9. 支持信号源接入反控功能，信号接入成功后，通过多功能控制终端即可反控原信号接入设备，无须单独操控信号源即可实现内容调取及功能区板块的应用；
10. 支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等；
11. 支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容；
(1)支持课堂互动中实时线上签到功能，可对学生微信登录端下发签到提醒，学生可进行线上签到；
(2)支持课堂互动中的下发测验功能，测验可进行选择题、判断题等、简答题等操作，并可实时统计答题情况，用于即时收集教学效果反馈数据；
(3)支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能，开启后学生可以通过弹幕与老师进行线上互动，弹幕内容会在多功能控制屏的内容区及大屏飘屏显示；关闭后学生则不能发送弹幕内容；
(4)课堂互动模块与学生端联动使用，可实现视频连线、屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论等功能；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
(5)支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度；为教学技能评估提供量化依据。
(6)支持课堂互动模块照片墙呈现功能，可对学生端拍照上传图片或作业进行点评、批注；
12. 支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制；
13. 支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容：
(1)支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作；
(2)支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略；
(3)支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖制造商公章）
(4)支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数；
14. 功能区应内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。
	套
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	微格教学反馈系统
	1. 支持指导教师/专家通过多种终端（PC、手机、平板）实时观摩微格教学实况，实现“异地同步、沉浸式观察”，为远程诊断与实时反馈提供技术基础。
2. 支持对观摩权限的精细化管控（如设置密码、限制人数），保障教学反馈的私密性与专业性；支持按课表自动开启直播，确保周期性、常态化的教学观察与反馈流程能自动化运行。
3. 支持在校内（观察室）与校外（专家在家）任何网络环境下，都能获得高清、稳定的观摩画面，确保反馈依据（教学视频）的质量与可达性，打破时空限制，汇聚优质反馈资源。
4. 支持教师全景/特写、学生全景、板书特写等多路画面的灵活组合与观看，便于反馈者多维度、聚焦式地分析教学行为与课堂互动，为精准点评提供全面视角。
5. 观摩直播具备网络自恢复能力，确保教学反馈过程的连贯性与完整性，不因短暂网络波动而中断关键的观察与分析。
6. 建立观察室与教学区之间的低干扰文字沟通渠道，便于在不打断教学进程的前提下，向授课教师发送关键提示或指令，实现“静默式、过程性反馈”。
7. 支持同时监看多个微格教室的教学实况，便于教学督导或专家团队进行横向比较与集体评议，提升反馈的广度与效率。
8. 支持反馈者远程精准控制摄像机的视角与焦距，主动捕捉关键教学细节（如学生表情、板书内容、实验操作），使反馈依据更聚焦、更清晰，提升诊断的准确性。
	套
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	观摩电视
	65英寸液晶显示屏，物理分辨率3840*2160，响应时间4ms,存储8GB，内置wifi，刷屏率60HZ，支持数字格式2160/1080P/1080i/720P/480P，外观尺寸约1459mm×87mm×841mm,HDMI2.0接口*2，ARC接口*1，分量输入接口*1，音视频输入接口*1，视频输出接口*1，USB2.0接口*2，RJ45网口*1，功率小于200W，工作电压220V，含电视支架及安装。
	台
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	无线投屏器
	单按键设计，一按即可传屏，支持触摸回传、扩展屏显示传输视频、音频和触摸信号，支持4分屏传输，分屏可独立回传。5G频段，传输稳定可靠，功耗低，无需单独供电，传输距离15米，支持Windows7、macOS10及以上操作系统，支持同时连接4台电脑。
	台
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	老师吊麦
	1、频率响应： 100Hz～18KHz
2、灵敏度： -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）
3、指向特性： 超心型 ≤135°
4、输出阻抗： 200Ω±30%
5、输出幅度： Max 300mV
6、最大承受声压： 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）
7、动态范围； 76dB（A）
8、信噪比： 60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)
9、幻象供电： 直流48V
10、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C。
11、附属品： 防风海绵罩
	只
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	教师椅
	优质阻燃硬网布面料，抗拉性好，经防静电、防尘处理，座背根据人体工学原理设计，保护脊椎，坐感舒适，优质尼龙扶手，优质电镀五星脚架。
	把
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	学生桌
	规格尺寸：850mm*750mm*750mm(或根据实际教室场地定制),台面为25mm厚E0级实木颗粒板，颜色可选、耐刮擦，挡板厚度1.6CM，侧脚：冷扎钢，厚度1.5mm，高温静电喷粉，横梁：冷扎钢，厚度1.2mm-3.0mm，高温静电喷粉，脚轮：配置高档PU万向脚轮，移动静阻尼无声。
	位
	36
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	学生椅
	规格尺寸：约590mm*610mm*820mm，颜色可选；椅座采用优质棉绒弹力面料（带顷仰功能），优质高回弹密度海绵，采用全新PP+纤维塑料，椅架采用19mm*32mm异型扁管，壁厚≥1.2mm，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子可折叠。
	位
	72
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	交换机
	24端口，10/100/1000Mbps千兆上联网络交换机，满足实验室网络功能需求。
	台
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注：
1) 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2) 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3) 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。
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(1) 报价一览表
 (2) 参与人资质证明
据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币             ，即             （中文表述），交货期为       天 。
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6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。
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3、参与人还应提供的材料

参与人需要提供以下材料：
1、 营业执照复印件
2、 授权经销商或代理商证明材料复印件
3、 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4、 自2023年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)
5、 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
6、 其他相关材料。
7、 后期服务承诺书


以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封
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